YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
DÜZ YÜZEY YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :				Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Çatlak bulma yöntemleri nelerdir? (10 Puan)
2. Manyetik çatlak kontrolü hangi parçalara yapılır? (10 Puan)
3. Basınçla çatlak bulma yöntemi hangi parçalarda etkilidir? (10 Puan)
4. Taşlama taşlarının düzeltilip bilenmesinde hangi takımlar kullanılır? (10 Puan)
5. Taşlama taşının başlıca elemanları nelerdir? (10 Puan)
6. Taşlama taşı çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
7. Basınçlı hava ile çatlak kontrolü nasıl yapılır? (15 Puan)
8. Demir tozları ile çatlak kontrolü nasıl yapılır? (25 Puan)
Süre : 40 Dk											    Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 DÜZ YÜZEY YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Çatlak bulma yöntemleri nelerdir? (10 Puan)
Gözle kontrol, basınçla kontrol, manyetik kontrol ve özel boyalarla kontrol.

	2. Manyetik çatlak kontrolü hangi parçalara yapılır? (10 Puan)
Yalnızca mıknatıslanabilen demir esaslı parçalardaki çatlak ve kusurların belirlenmesinde uygulanır.

	3. Basınçla çatlak bulma yöntemi hangi parçalarda etkilidir? (10 Puan)
Su ceket ve kanalları ile bağlantılı ve sızdırma yapabilecek kadar büyümüş çatlakların belirlenmesinde etkilidir.

	4. Taşlama taşlarının düzeltilip bilenmesinde hangi takımlar kullanılır? (10 Puan)
Bileme tırtıl ve diskleri, taşlı bileme takımları ve elmas uçlu bileme takımları kullanılır.

	5. Taşlama taşının başlıca elemanları nelerdir? (10 Puan)
Aşındırıcı madde, tane büyüklüğü, birleştirme (bağlama) maddesi, taşın sertliği ve taşın dokusu.

	6. Taşlama taşı çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
Düz, silindirik, konik, çanak biçimli, diske takılan, parçalı, saplı ve geometrik biçimli taşlama taşlarıdır.

	7. Basınçlı hava ile çatlak kontrolü nasıl yapılır? (15 Puan)
Blok ya da kapağın hava giriş deliği dışındaki delik ve kanalları kapatılır. Parçanın içine basınçlı hava verilir; kuşkulu yerlere köpüren boya veya sabunlu su sürülür. Çatlak varsa hava kabarcıkları ve köpük oluşur.

	8. Demir tozları ile çatlak kontrolü nasıl yapılır? (25 Puan)
Parça temizlenip kurulanır. Elektromanyetik alan oluşturulur ve kuşkulu yerlere demir tozu dökülür/püskürtülür. Çatlak varsa manyetik alan kesilir ve demir tozları çatlağın kenarında veya üstünde çizgi hâlinde toplanır.



