YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
DÜZ YÜZEY YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :				Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Silindir kapağının görevi nedir? (10 Puan)
2. Silindir kapaklarının arızaları nelerdir? (10 Puan)
3. Silindir kapaklarında çatlaklık nasıl belli olur? (10 Puan)
4. Silindir kapakları eğiklik miktarı ne olduğunda taşlanmalıdır? (10 Puan)
5. Silindir kapaklarında eğiklik kontrolü ne ile yapılır? (10 Puan)
6. Silindir kapaklarının malzemesi nedir? (10 Puan)
7. Taşlama ne demektir? (10 Puan)
8. Silindir kapaklarının temizlenmesini açıklayınız? (10 Puan)
9. Silindir kapaklarında eğiklik kontrolü nasıl yapılır? Açıklayınız. (20 Puan)
Süre : 40 Dk											       Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 DÜZ YÜZEY YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Silindir kapağının görevi nedir? (10 Puan)
Silindirlerin üst tarafını kapatan, yanma odalarını oluşturan ve bazı dış parçalara yataklık yapan motor elemanıdır.

	2. Silindir kapaklarının arızaları nelerdir? (10 Puan)
Silindir kapaklarında çatlaklık, eğrilik, yiv ve korozyon oluşumu gibi arızalar görülür.

	3. Silindir kapaklarında çatlaklık nasıl belli olur? (10 Puan)
İç ve dış sızıntılardan belli olur. Suda yağ ve hava kabarcıkları, yağda su ve buji uçlarında ıslaklık kapağın çatlak olduğunu gösterebilir.

	4. Silindir kapakları eğiklik miktarı ne olduğunda taşlanmalıdır? (10 Puan)
Küçük silindir kapaklarında 0,004 inç (0,10 mm), büyük kapaklarda 0,006 inç (0,15 mm) ve daha fazla eğrilik belirlendiğinde kapak taşlanmalıdır.

	5. Silindir kapaklarında eğiklik kontrolü ne ile yapılır? (10 Puan)
Özel kontrol mastarı ile düz yaprak sentil kullanılır.

	6. Silindir kapaklarının malzemesi nedir? (10 Puan)
Dökme demir ve alüminyum alaşım kullanılır; dayanım ve sertliği artırmak için nikel, krom ve silisyum gibi katıklar katılabilir.

	7. Taşlama ne demektir? (10 Puan)
Taşlama, parça yüzeylerinin taşlama taşları ile talaş kaldırılarak işlenmesidir.

	8. Silindir kapaklarının temizlenmesini açıklayınız? (10 Puan)
Kapak üzerindeki karbon, conta artıkları ve diğer birikintiler; tel fırça ve karbon kazıyıcılarla temizlenir. Sert birikintiler yumuşatıcı sıvıyla ıslatılıp bekletildikten sonra temizlenir.

	9. Silindir kapaklarında eğiklik kontrolü nasıl yapılır? Açıklayınız. (20 Puan)
Silindir kapağı temas yüzeyi yukarı gelecek şekilde yerleştirilir ve yüzey temizlenir. Mastar yüzey üzerinde boyuna ve çapraz gezdirilir. Sentil yaprakları küçükten büyüğe kapakla mastar arasına sokulur. Fazla sıkı olmadan giren sentilin kalınlığı eğiklik miktarını gösterir.



