YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
SEÇMELİ YAKIT HÜCRELİ ARAÇLAR DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Çekiş bataryası ile yardımcı aküyü görev ve besledikleri sistemler bakımından karşılaştırınız. (20 Puan)


2. Batarya yönetim sisteminin dört görevini açıklayınız. (20 Puan)


3. Yakıt hücresi yönetiminde hava besleme, sıcaklık ve su dengesinin neden birlikte izlenmesi gerektiğini açıklayınız. (15 Puan)


4. Aynı DC hat sınırında araç 60 kW istiyor; yakıt hücresi net 45 kW, batarya en çok 10 kW sağlıyor. Toplam gücü, güç farkını ve sürüşe etkisini yazınız. (15 Puan)


5. Elektrik motorunda stator ve rotorun ne olduğunu açıklayınız. (10 Puan)


6. SOC ile SOH arasındaki farkı açıklayınız. (10 Puan)


7. Batarya doluyken geri kazanımlı frenlemenin neden sınırlanabileceğini ve gerekli frenlemenin nasıl tamamlanacağını açıklayınız. (10 Puan)


Başarılar
Süre: 40 Dk								Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
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1. Çekiş bataryası ile yardımcı aküyü görev ve besledikleri sistemler bakımından karşılaştırınız. (20 Puan)
Çekiş bataryası motorun yüksek gerilimli enerji sistemine güç desteği verir (5), geri kazanılan enerjiyi depolayabilir (5). Yardımcı akü düşük gerilimli tüketicileri (5) ve kontrol/başlatma hazırlık devrelerini besler (5).

2. Batarya yönetim sisteminin dört görevini açıklayınız. (20 Puan)
Hücre gerilimlerini izler; akım/sıcaklıkları izler; SOC gibi durumları tahmin eder; uygun şarj-deşarj güç sınırlarını bildirir (4 × 5 = 20). Dengeleme ve koruma gibi eşdeğer doğru görevler de kabul edilir.

3. Yakıt hücresi yönetiminde hava besleme, sıcaklık ve su dengesinin neden birlikte izlenmesi gerektiğini açıklayınız. (15 Puan)
Hava besleme gerekli oksijeni sağlar (5). Sıcaklık çalışma koşullarını etkiler (5). Uygun su dengesi membranın çalışmasını ve gaz geçişini etkiler (5).

4. Aynı DC hat sınırında araç 60 kW istiyor; yakıt hücresi net 45 kW, batarya en çok 10 kW sağlıyor. Toplam gücü, güç farkını ve sürüşe etkisini yazınız. (15 Puan)
Toplam 45 + 10 = 55 kW (5). Güç açığı 60 - 55 = 5 kW (5). Diğer koşullar değişmezse istenen çekiş bütünüyle sağlanamaz/sınırlanır (5).

5. Elektrik motorunda stator ve rotorun ne olduğunu açıklayınız. (10 Puan)
Stator motorun hareketsiz kısmıdır (5). Rotor dönen kısmıdır (5).

6. SOC ile SOH arasındaki farkı açıklayınız. (10 Puan)
SOC doluluk durumudur (5). SOH kullanılan tanıma göre bataryanın sağlık/yaşlanma durumudur (5).

7. Batarya doluyken geri kazanımlı frenlemenin neden sınırlanabileceğini ve gerekli frenlemenin nasıl tamamlanacağını açıklayınız. (10 Puan)
Bataryanın enerji/şarj kabulü sınırlanabilir (5). Gereken yavaşlamaya sürtünmeli frenler katkı sağlar (5).

Anlamı doğru eşdeğer cevaplar kabul edilir. Kısmi puanlar yukarıda belirtilmiştir. Süre: 40 dakika.
