YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
SEÇMELİ YAKIT HÜCRELİ ARAÇLAR DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Yakıt hücreli araç bataryasını seçerken kullanılabilir enerji, güç yeteneği, kütle ve sıcaklık davranışının önemini açıklayınız. (20 Puan)


2. Bataryada hücre gerilimi, paket akımı ve sıcaklık izleme ile hücre dengelemenin amaçlarını açıklayınız. (20 Puan)


3. Yakıt hücresinin brüt gücü, yardımcı tüketimi ve net katkısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız; iki yardımcı tüketici örneği veriniz. (15 Puan)


4. Aynı DC hat sınırında araç 65 kW istiyor; yakıt hücresi net 48 kW, batarya en çok 12 kW sağlıyor. Toplam gücü, güç farkını ve sürüşe etkisini yazınız. (15 Puan)


5. Araç elektrik motorunun çekiş ve geri kazanımlı frenleme sırasındaki enerji dönüşümlerini açıklayınız. (10 Puan)


6. Amper saat ile kilovat saat arasındaki farkı açıklayınız. (10 Puan)


7. Bataryanın SOC değeri yüksek olsa da güç desteği neden sınırlanabilir? İki neden yazınız. (10 Puan)


Başarılar
Süre: 40 Dk								Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
SEÇMELİ YAKIT HÜCRELİ ARAÇLAR DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI
 
1. Yakıt hücreli araç bataryasını seçerken kullanılabilir enerji, güç yeteneği, kütle ve sıcaklık davranışının önemini açıklayınız. (20 Puan)
Kullanılabilir enerji destek süresini (5), güç yeteneği anlık desteği (5), kütle araç yükünü (5), sıcaklık davranışı çalışma ve soğutma koşullarını etkiler (5).

2. Bataryada hücre gerilimi, paket akımı ve sıcaklık izleme ile hücre dengelemenin amaçlarını açıklayınız. (20 Puan)
Hücre gerilimi dağılımı/sınırları izlenir (5). Akımla şarj-deşarj ve yük aktarımı izlenir (5). Sıcaklıkla termal durum değerlendirilir (5). Dengeleme hücreler arası doluluk farkını yönetir (5).

3. Yakıt hücresinin brüt gücü, yardımcı tüketimi ve net katkısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız; iki yardımcı tüketici örneği veriniz. (15 Puan)
Net katkı = brüt güç - tanımlanan yardımcı tüketimler (5). Hava kompresörü (5) ve soğutma pompası/fanı (5). Eşdeğer doğru örnekler kabul edilir.

4. Aynı DC hat sınırında araç 65 kW istiyor; yakıt hücresi net 48 kW, batarya en çok 12 kW sağlıyor. Toplam gücü, güç farkını ve sürüşe etkisini yazınız. (15 Puan)
Toplam 48 + 12 = 60 kW (5). Güç açığı 65 - 60 = 5 kW (5). Diğer koşullar değişmezse istenen çekiş bütünüyle sağlanamaz/sınırlanır (5).

5. Araç elektrik motorunun çekiş ve geri kazanımlı frenleme sırasındaki enerji dönüşümlerini açıklayınız. (10 Puan)
Çekişte elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşür (5). Geri kazanımda mekanik enerjinin bir bölümü elektrik enerjisine dönüşür (5).

6. Amper saat ile kilovat saat arasındaki farkı açıklayınız. (10 Puan)
Amper saat elektrik yükü kapasitesini gösterir (5). Kilovat saat enerji birimidir (5).

7. Bataryanın SOC değeri yüksek olsa da güç desteği neden sınırlanabilir? İki neden yazınız. (10 Puan)
Uygun olmayan sıcaklık (5); hücre gerilim sınırı, yaşlanmayla artan direnç veya BMS güç izni gibi uygun başka neden (5). Aynı nedenin tekrarı puanlanmaz.

Anlamı doğru eşdeğer cevaplar kabul edilir. Kısmi puanlar yukarıda belirtilmiştir. Süre: 40 dakika.
