YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
KRANK MİLİ VE PİSTON-BİYEL YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Krank milinin görevi nedir? (10 Puan)
2. Krank mili taşlama tezgâhı nedir? (10 Puan)
3. Krank milleri neden eğilebilir? (10 Puan)
4. Krank milinin başlıca arızaları nelerdir? (10 Puan)
5. Krank mili taşlamada kullanılan taşın özellikleri nelerdir? (15 Puan)
6. Krank mili taşlama tezgâhının kısımları nelerdir? (20 Puan)
7. Taşlama sırasında muylu konik çıkıyorsa sebepleri nelerdir? (25 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 KRANK MİLİ VE PİSTON-BİYEL YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Krank milinin görevi nedir? (10 Puan)
Krank mili, pistonun doğrusal hareketini biyel yardımıyla dairesel harekete çeviren motor parçasıdır.

	2. Krank mili taşlama tezgâhı nedir? (10 Puan)
Krank mili muylularını taşlamada kullanılan özel tezgâhlara krank taşlama tezgâhı denir.

	3. Krank milleri neden eğilebilir? (10 Puan)
Üzerlerine gelen değişik kuvvetler, fazla aşınma ve yatak yuvalarındaki şekil bozuklukları gibi nedenlerle eğilebilir.

	4. Krank milinin başlıca arızaları nelerdir? (10 Puan)
a) Aşınma (oval, konik ve normal), 
b) çizik, 
c) yanma, 
d) sarma, 
e) çatlaklık, 
f) eğilme 
g) kırılmadır.

	5. Krank mili taşlamada kullanılan taşın özellikleri nelerdir? (15 Puan)
Genellikle büyük çaplı ve dar yüzeyli taşlar kullanılır. Aşındırıcı maddesi korund, tane büyüklüğü kaba taşlamada 24-46, ince taşlamada 46-70, sertliği orta ve bağlama maddesi sentetik reçinedir.

	6. Krank mili taşlama tezgâhının kısımları nelerdir? (20 Puan)
a) Gövde, 
b) tabla, 
c) iş başlıkları, 
d) taş başlığı hareket diskleri, 
e) elektrik ve soğutma donanımı, 
f) kumanda tablası; 

Ayrıca ayna, punta, fırdöndü, destek yataklar, ayarlama komparatörü, merkezleme sehpası, polisaj aparatı, taş bileme ve pah kırma aparatı, dengeleme ağırlıkları ve koruyucu saçlardan oluşur.

	7. Taşlama sırasında muylu konik çıkıyorsa sebepleri nelerdir? (25 Puan)
a) İş başlıklarının aynı eksende olmaması, 
b) taş yüzeyinin uygun bilenmemesi veya körlenmesi, 
c) tezgâhın düzgün yerleştirilmemesi, 
d) taşın bir noktada fazla bekletilmesi veya dengesinin bozulması, 
e) krank malzemesindeki sertlik/doku farkı, 
f) destek ayaklarının fazla sıkılması, 
g) kızak vidalarının gevşek olması ve kızaklarda kasıntı ya da gevşeklik bulunması başlıca nedenlerdir.



