YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
KRANK MİLİ VE PİSTON-BİYEL YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:

SORULAR
1. Polisaj ne demektir? (10 Puan)
2. Polisaj makineleri çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
3. Ana yatak muyluları ve kol muyluları ne kadar aşındığında taşlanmalıdır? (10 Puan)
4. Komparatörler krank mili yenileştirme işlemlerinde nerelerde kullanılır? (10 Puan)
5. Krank milleri taşlama tezgâhına hangi şekillerde bağlanır? (10 Puan)
6. Ana yatak muylularını taşlamanın önemini açıklayınız. (10 Puan)
7. Polisaj yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? (15 Puan)
8. Taşlama sırasında taşlanan yüzeyler pürüzlü çıkıyorsa bunun sebepleri nelerdir? (25 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 KRANK MİLİ VE PİSTON-BİYEL YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI
	1. Polisaj ne demektir? (10 Puan)
Polisaj, taşlanan muylu yüzeyindeki taş izlerini gidermek ve daha parlak, temiz bir yüzey elde etmek için yapılan parlatma işlemidir.

	2. Polisaj makineleri çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
Seyyar polisaj makinesi ve sabit polisaj makinesi olmak üzere iki çeşittir.

	3. Ana yatak muyluları ve kol muyluları ne kadar aşındığında taşlanmalıdır? (10 Puan)
Ana yatak muyluları 0,05 mm, biyel muyluları 0,04 mm'den fazla oval ve konik aşındığında taşlanarak yenileştirilir.

	4. Komparatörler krank mili yenileştirme işlemlerinde nerelerde kullanılır? (10 Puan)
a) Krank mili eksenel gezintisini ölçmede, 
b) Krank ana ve kol muylularını merkezlemede
c) Ana-kol yatak çaplarını ölçmede kullanılır.

	5. Krank milleri taşlama tezgâhına hangi şekillerde bağlanır? (10 Puan)
a) Aynalar arasında, 
b) Puntalar arasında 
c) Ayna-punta arasında olmak üzere üç şekilde bağlanır.

	6. Ana yatak muylularını taşlamanın önemini açıklayınız. (10 Puan)
Ana yatak muyluları krank milinin yükünü ve özellikle iş zamanındaki ani yükleri taşıdığından katalog ölçüsünde doğru taşlanmalıdır. Hatalı taşlama yağ boşluğunu, motorun çalışmasını ve ömrünü olumsuz etkiler.

	7. Polisaj yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? (15 Puan)
Polisaj şeridi aynı yerde uzun süre tutulmamalı, bütün yüzeyde eşit uygulanmalı, aşırı kuvvet ve uzun süre kullanılmamalı; istenilen düzgün ve temiz yüzey elde edildiğinde işlem bitirilmelidir.

	8. Taşlama sırasında taşlanan yüzeyler pürüzlü çıkıyorsa bunun sebepleri nelerdir? (25 Puan)
a) Soğutma suyunun uygun veya temiz olmaması, 
b) Taşın dengesiz/kör/yağlı olması, 
c) Kızakların tutukluğu, 
d) Destek yataklarının yanlış baskısı veya gevşekliği, 
e) Krankın punta ya da aynalardan kayması, 
f) Başlıklarda gevşeme 
g) Krankın fazla esnemesi



