YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
KRANK MİLİ VE PİSTON-BİYEL YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :				Sınıfı/No:			Aldığı Not:
SORULAR
1. Pistonların görevi nedir? (10 Puan)
2. Piston arızalarının belirtileri nelerdir? (10 Puan)
3. Pistonlar neden arızalanır? (10 Puan)
4. Pistonların başlıca arızaları nelerdir? (10 Puan)
5. Piston piminin görevi nedir? (10 Puan)
6. Piston pimi arızaları nelerdir ve neden oluşur? (10 Puan)
7. Segmanların görevi nedir? (10 Puan)
8. Segman çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
9. Segmanlar hangi durumlarda değiştirilir? (10 Puan)
10. Biyel arızaları neden oluşur? (10 Puan)

Süre : 40 Dk										          Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 KRANK MİLİ VE PİSTON-BİYEL YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI
	1. Pistonların görevi nedir? (10 Puan)
Silindir içinde iki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları meydana getirir, silindirin alt tarafında hareketli kapak görevi görür ve yanmış gaz basıncını biyel yardımıyla krank miline iletir.

	2. Piston arızalarının belirtileri nelerdir? (10 Puan)
Motorda kompresyon kaçağı oluşur, motor gücü düşer ve fazla yağ sarfiyatı görülür.

	3. Pistonlar neden arızalanır? (10 Puan)
Erken ateşleme, detonasyon, yetersiz soğutma ve yağlama, fazla veya az piston boşluğu, hatalı montaj, kir-pislik, yüksek ısı ve fazla yük nedeniyle arızalanırlar.

	4. Pistonların başlıca arızaları nelerdir? (10 Puan)
a) Segman yuvalarının bozulması, 
b) Piston yüzeyinin aşınması ve çizilmesi, 
c) Pörtüklenme, 
d) Piston başının yanması veya delinmesi, 
e) Piston eteği, 
f) Pim yuvası ya da segman setlerinin kırılmasıdır.

	5. Piston piminin görevi nedir? (10 Puan)
Piston pimi, pistonu biyele bağlayan; çelik alaşımından yapılmış, içi boş, silindirik, dayanıklı, dış yüzeyi sertleştirilmiş ve taşlanmış motor parçasıdır.

	6. Piston pimi arızaları nelerdir ve neden oluşur? (10 Puan)
Normal aşınmanın yanında fazla ısı, yetersiz yağ boşluğu ve yağlama, montaj hataları, biyelin eğrilip burulması ve yuvaların şekil değiştirmesi nedeniyle düzensiz aşınma, sarma ve sıkışma görülebilir.

	7. Segmanların görevi nedir? (10 Puan)
Silindir içinde gaz sızdırmazlığını sağlamak, silindir yüzeyindeki yağı kontrol etmek ve piston üzerindeki ısıyı silindir çeperine iletmektir.

	8. Segman çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
Sıkıştırma (kompresyon) segmanları ve yağ segmanları olmak üzere iki gruba ayrılır.

	9. Segmanlar hangi durumlarda değiştirilir? (10 Puan)
Motor yenileştirildiğinde, gömlek değiştirildiğinde, silindirlerde oval/konik aşınma olduğunda, sızdırmazlık ve yağ kontrolü bozulduğunda; eğilme, burulma, aşınma, çizilme, pörtüklenme veya esneklik azalması görüldüğünde değiştirilir.

	10. Biyel arızaları neden oluşur? (10 Puan)
Yanma sonucu oluşan ani darbeler, dengesizlik ve atalet kuvvetleri, malzemenin iç gerilmeleri, dengesiz veya fazla sıkma, yanlış montaj ve ayar, hatalı onarım ile yetersiz pim ve yatak boşlukları nedeniyle oluşur.



