YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
MOTOR YENİLEŞTİRMEDE ARIZA TESPİTİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Kompresyon testi hangi yerlerden yapılır? (10 Puan)
2. Silindir kaçak testi niçin yapılır? (10 Puan)
3. Motorlarda yağ basıncının yetersiz olduğu nasıl anlaşılır? (10 Puan)
4. Kompresyon testi öncesinde motor nasıl hazırlanır? (10 Puan)
5. Kompresyon testi sonucunda bir silindirin değeri düşük çıkarsa arızanın segmanlardan kaynaklandığı nasıl kontrol edilir? (10 Puan)
6. Yağ basınç testi için motorun hazırlık aşamalarını yazınız. (10 Puan)
7. Silindir kaçak testi sırasında basınçlı hava nerelerden kaçabilir? Dört örnek veriniz. (15 Puan)
8. Yağlama sisteminde basınç ayar supabı ve çek valf arızalarının yağ basıncına etkilerini açıklayınız. (25 Puan)

Süre : 40 Dk											    Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 MOTOR YENİLEŞTİRMEDE ARIZA TESPİTİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1. Kompresyon testi hangi yerlerden yapılır? (10 Puan)
Benzinli motorlarda buji yuvasından, dizel motorlarda enjektör yuvasından yapılır.

2. Silindir kaçak testi niçin yapılır? (10 Puan)
Motorun çalışan parçalarının durumunu kontrol etmek ve kompresyon kaçağının yerini kesin biçimde belirlemek için yapılır.

3. Motorlarda yağ basıncının yetersiz olduğu nasıl anlaşılır? (10 Puan)
Kontak açıldığında yağ ikaz lambası yanmalı; motor çalışıp yağ basıncı yükseldiğinde sönmelidir. Motor çalışırken lambanın yanması veya basınç göstergesinin düşük değer göstermesi yağ basıncının yetersiz olduğunu gösterir.

4. Kompresyon testi öncesinde motor nasıl hazırlanır? (10 Puan)
Motor normal çalışma sıcaklığına getirilir, durdurulur; buji/enjektör çevresi temizlenir; akünün dolu olmasına dikkat edilir ve gaz/hava kelebeği tam açık konuma getirilir.

5. Kompresyon testi sonucunda bir silindirin değeri düşük çıkarsa arızanın segmanlardan kaynaklandığı nasıl kontrol edilir? (10 Puan)
Düşük kompresyonlu silindire az miktarda motor yağı konularak test tekrarlanır. Basınç yükselirse segmanların aşınmış olma ihtimali yüksektir.

6. Yağ basınç testi için motorun hazırlık aşamalarını yazınız. (10 Puan)
Yağ kaçakları giderilir; yağ ve filtre kontrol edilir/değiştirilir; yağ müşürü sökülüp uygun rekorla manometre bağlanır; yağ seviyesi normale getirilir ve üretici katalog basınç değeri öğrenilir.

7. Silindir kaçak testi sırasında basınçlı hava nerelerden kaçabilir? Dört örnek veriniz. (15 Puan)
Emme manifoldu: emme supabı; egzoz borusu: egzoz supabı; radyatör: kapak contası/kapak eğikliği; yağ doldurma kapağı: segmanlar; komşu buji yuvası: silindir kapak contası arızasına işaret edebilir.

8. Yağlama sisteminde basınç ayar supabı ve çek valf arızalarının yağ basıncına etkilerini açıklayınız. (25 Puan)
Basınç ayar supabı yay tansiyonu düşerse basınç düşük kalır ve devir artsa da yükselmez. Supabın açılmasını pislik/tortu engellerse basınç katalog değerinin üstüne çıkar. Çek valf tam açılmıyorsa özellikle rölantide istenen basınca ulaşılamaz.
