YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
MOTOR YENİLEŞTİRMEDE ARIZA TESPİTİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Ölçme ile kontrol arasındaki farkı açıklayınız. (10 Puan)
2. Tolerans ne demektir? (10 Puan)
3. Motor parçaları ölçülmeden önce hangi hazırlıklar yapılmalıdır? (10 Puan)
4. Ovallik ne demektir ve nasıl belirlenir? (10 Puan)
5. Koniklik ne demektir ve nasıl belirlenir? (10 Puan)
6. Aşıntı miktarı nasıl belirlenir? (10 Puan)
7. Motor parçasının kullanılabilir, yenilenebilir veya değiştirilecek olduğuna nasıl karar verilir? (10 Puan)
8. Motor parçalarının ovallik, koniklik ve aşıntı hesaplarının arıza tespitindeki önemini açıklayınız. (15 Puan)
9. Yedek parça listesi hazırlanırken hangi bilgiler dikkate alınmalıdır? (15 Puan)

Süre : 40 Dk											      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 MOTOR YENİLEŞTİRMEDE ARIZA TESPİTİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1. Ölçme ile kontrol arasındaki farkı açıklayınız. (10 Puan)
Ölçme, bir parçanın boyut veya geometrik değerini ölçü aletiyle sayısal olarak belirlemektir. Kontrol ise ölçülen ya da gözlenen değerin teknik/katalog sınırlarına uygun olup olmadığını değerlendirmektir.
2. Tolerans ne demektir? (10 Puan)
Bir parçanın kabul edilebilir en büyük ve en küçük ölçü sınırları arasındaki izin verilen ölçü değişimidir.
3. Motor parçaları ölçülmeden önce hangi hazırlıklar yapılmalıdır? (10 Puan)
Parça temizlenmeli, ölçü yüzeyleri çapak ve kirden arındırılmalı, uygun ölçü aleti seçilmeli ve ölçü aletinin doğruluğu/sıfır ayarı kontrol edilmelidir.
4. Ovallik ne demektir ve nasıl belirlenir? (10 Puan)
Aynı kesitte birbirine dik iki yönde alınan çap ölçüleri arasındaki fark ovalliktir. Ölçüler karşılaştırılarak fark hesaplanır.
5. Koniklik ne demektir ve nasıl belirlenir? (10 Puan)
Bir parçanın aynı eksen doğrultusunda farklı noktalardaki çaplarının değişmesidir. Üst-alt veya farklı seviyelerde alınan ölçüler karşılaştırılarak belirlenir.
6. Aşıntı miktarı nasıl belirlenir? (10 Puan)
Ölçülen gerçek değer, parçanın katalog/standart değeriyle karşılaştırılır; aradaki fark ve izin verilen servis sınırı değerlendirilerek aşıntı miktarı belirlenir.
7. Motor parçasının kullanılabilir, yenilenebilir veya değiştirilecek olduğuna nasıl karar verilir? (10 Puan)
Ölçüm sonuçları üretici katalog değerleri ve toleranslarla karşılaştırılır. Sınırlar içindeyse kullanılır; yenileme payı varsa yenilenir; servis sınırı aşılmış ve yenileme mümkün değilse değiştirilir.
8. Motor parçalarının ovallik, koniklik ve aşıntı hesaplarının arıza tespitindeki önemini açıklayınız. (15 Puan)
Bu hesaplar gözle görülemeyen geometrik bozulmaları sayısal olarak ortaya çıkarır; parçanın katalog sınırları içinde olup olmadığını ve yenileme/değiştirme gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olur.
9. Yedek parça listesi hazırlanırken hangi bilgiler dikkate alınmalıdır? (15 Puan)
Arızalı parçanın adı ve adedi, ölçüm sonucu, katalog/servis sınırı, parça numarası veya uygun ölçüsü, yenileme durumu ve değiştirilme gerekçesi dikkate alınmalıdır.
