YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
MOTOR YENİLEŞTİRMEDE ARIZA TESPİTİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Yenileştirilmiş motor parçalarının son kontrolü niçin yapılır? (10 Puan)
2. Yenileştirilmiş bir parçada katalog değerleri nasıl kullanılır? (10 Puan)
3. Motor ölçüm sonuçları nasıl değerlendirilir? (10 Puan)
4. Kıyaslama tekniği motor parçalarının son kontrolünde nasıl kullanılır? (10 Puan)
5. Son kontrol işlemlerinde dikkat edilecek noktalar nelerdir? (10 Puan)
6. Motor toplanmadan önce son temizlik ve kontroller neden yapılır? (10 Puan)
7. Motorun toplanması sırasında teknik katalog değerlerine neden uyulmalıdır? (10 Puan)
8. Motor toplandıktan sonra hangi temel kontroller yapılmalıdır? (10 Puan)
9. Yenileştirme sonrası motorun tesliminden önce hangi bilgiler kayıt altına alınmalıdır? (10 Puan)
10. Motorun son kontrol, toplama ve teslim sürecini sırasıyla açıklayınız. (10 Puan)

Süre : 40 Dk											    Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 MOTOR YENİLEŞTİRMEDE ARIZA TESPİTİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

1. Yenileştirilmiş motor parçalarının son kontrolü niçin yapılır? (10 Puan)
Yenileştirme sonrası parçaların katalog ölçülerine, toleranslara ve çalışma şartlarına uygunluğunu doğrulamak için yapılır.
2. Yenileştirilmiş bir parçada katalog değerleri nasıl kullanılır? (10 Puan)
Ölçülen son değerler üretici katalogundaki standart ölçü, tolerans ve servis sınırlarıyla karşılaştırılır; uygunluk buna göre belirlenir.
3. Motor ölçüm sonuçları nasıl değerlendirilir? (10 Puan)
Ölçüm sonuçları kaydedilir, katalog değerleri ve önceki ölçümlerle karşılaştırılır; sapmalar belirlenerek parçanın uygunluğu hakkında karar verilir.
4. Kıyaslama tekniği motor parçalarının son kontrolünde nasıl kullanılır? (10 Puan)
Yenileştirme sonrası ölçüler standart/katalog değerleri, toleranslar veya sağlam referans parça değerleriyle karşılaştırılarak uygunluk belirlenir.
5. Son kontrol işlemlerinde dikkat edilecek noktalar nelerdir? (10 Puan)
Parça temizliği, doğru ölçü aleti kullanımı, ölçü aletinin ayarı, doğru ölçüm noktaları, katalog değerleriyle karşılaştırma, yüzey ve çatlak kontrolü ile sonuçların kaydedilmesine dikkat edilir.
6. Motor toplanmadan önce son temizlik ve kontroller neden yapılır? (10 Puan)
Parçalardaki talaş, kir ve yabancı maddeleri uzaklaştırmak; yağ ve su kanallarının açıklığını ve parçaların montaja uygunluğunu doğrulamak için yapılır.
7. Motorun toplanması sırasında teknik katalog değerlerine neden uyulmalıdır? (10 Puan)
Sıkma torkları, boşluklar, ayarlar ve parça yönleri doğru uygulanarak hatalı montaj, erken aşınma ve yeniden arıza oluşması önlenir.
8. Motor toplandıktan sonra hangi temel kontroller yapılmalıdır? (10 Puan)
Sıvı seviyeleri, kaçaklar, bağlantılar, motorun serbest dönmesi, ilk çalışma, yağ basıncı, anormal ses ve çalışma durumu kontrol edilir.
9. Yenileştirme sonrası motorun tesliminden önce hangi bilgiler kayıt altına alınmalıdır? (10 Puan)
Yapılan işlemler, değiştirilen/yenilenen parçalar, ölçüm ve test sonuçları, kullanılan ayar değerleri ve varsa müşteriye bildirilecek kullanım/bakım notları kaydedilmelidir.
10. Motorun son kontrol, toplama ve teslim sürecini sırasıyla açıklayınız. (10 Puan)
Yenilenen parçalar temizlenir ve katalog değerleriyle son kez kontrol edilir; uygun parçalar teknik değerlere göre monte edilir; sıvılar ve bağlantılar tamamlanır; ilk çalışma ve kaçak/yağ basıncı/anormal ses kontrolleri yapılır; sonuçlar kaydedilir ve motor teslim edilir.
