YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
SUPAP SİSTEMİ YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:

SORULAR
1. Supap çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
2. Supapların görevi nedir? (10 Puan)
3. Supapların değiştirilmesinde kullanılan tezgâhın adı nedir? (10 Puan)
4. Bazı yapımcılar supap oturma yüzeylerinin yuva açısından kaç derece eksik taşlanmasını önermektedirler? (10 Puan)
5. Supap kılavuzunun aşıntısını belirlemek için hangi ölçme aletleri kullanılır? (15 Puan)
6. Supap sapı ovalleşmesi veya aşıntısı hangi değerden büyükse supap değiştirilmelidir? (20 Puan)
7. Supaplar arızalandığında motorda görülen belirtiler nelerdir? (25 Puan)
Süre : 40 Dk										        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 SUPAP SİSTEMİ YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Supap çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
Emme supabı ve egzoz supabı.

	2. Supapların görevi nedir? (10 Puan)
Supapların görevi, supap portlarını açıp kapamaktır.

	3. Supapların değiştirilmesinde kullanılan tezgâhın adı nedir? (10 Puan)
Supap taşlama tezgâhıdır.

	4. Bazı yapımcılar supap oturma yüzeylerinin yuva açısından kaç derece eksik taşlanmasını önermektedirler? (10 Puan)
Bir derece eksik taşlanması önerilmektedir.

	5. Supap kılavuzunun aşıntısını belirlemek için hangi ölçme aletleri kullanılır? (15 Puan)
Komparatör veya teleskopik geyç ve mikrometre gibi ölçme aletleri kullanılır.

	6. Supap sapı ovalleşmesi veya aşıntısı hangi değerden büyükse supap değiştirilmelidir? (20 Puan)
Supap sapları arasındaki ovalleşme farkı 0,05 mm'den büyükse veya aşıntı 0,05 mm'den büyükse supap değiştirilmelidir.

	7. Supaplar arızalandığında motorda görülen belirtiler nelerdir? (25 Puan)
Motorda yağ tüketimi artar; egzoz dumanlı olur; motor gücü azalır; motor gürültülü çalışır; rölantide düşük/düzensiz çalışma görülür; emme manifoldunda geri ateşleme, susturucuda patlamalı yanma ve düşük kompresyon görülebilir.



