YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
SUPAP SİSTEMİ YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			   Aldığı Not:

SORULAR
1. Kaç çeşit itici vardır? (10 Puan)
2. İticilerin görevi nedir? (10 Puan)
3. Supap kılavuzlarının görevi nedir? (10 Puan)
4. Supap kılavuzları hangi malzemelerden yapılır? (10 Puan)
5. Külbütörün görevi nedir? (10 Puan)
6. İticiler taşlanırken her seferinde en fazla kaç mm talaş verilmelidir? (10 Puan)
7. Supap kılavuzunda boşluğun fazla olmasının motor üzerindeki belirtileri nelerdir? (15 Puan)
8. Yeni takılan veya aşınmış supap kılavuzlarını esas ölçüsüne ya da bir üst çapa getirmek için uygulanan işleme ne denir? Açıklayınız. (25 Puan)

Süre : 40 Dk									     Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 SUPAP SİSTEMİ YENİLEŞTİRME DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Kaç çeşit itici vardır? (10 Puan)
Mekanik ve hidrolik olmak üzere iki çeşit itici vardır.

	2. İticilerin görevi nedir? (10 Puan)
Kam milindeki kam hareketini külbütör manivelasına veya supap başına iletmektir.

	3. Supap kılavuzlarının görevi nedir? (10 Puan)
Supapların supap yuvası ekseninde çalışmasını sağlayan silindirik parçalardır.

	4. Supap kılavuzları hangi malzemelerden yapılır? (10 Puan)
Genellikle grafitli dökme demirden, bazı hâllerde bronz alaşımlarından yapılırlar.

	5. Külbütörün görevi nedir? (10 Puan)
Eksantrik milinden aldığı hareketle emme ve egzoz zamanlarında supapların açılmasını, sıkıştırma ve iş zamanlarında kapalı kalmasını sağlamaktır.

	6. İticiler taşlanırken her seferinde en fazla kaç mm talaş verilmelidir? (10 Puan)
Her seferinde 0,01 mm'den fazla olmamak üzere talaş verilmelidir.

	7. Supap kılavuzunda boşluğun fazla olmasının motor üzerindeki belirtileri nelerdir? (15 Puan)
Fazla yağ tüketimine neden olur. Konik ve oval aşıntılar supabın titreşimli çalışmasına, yuvaların çabuk aşınıp bozulmasına yol açar.

	8. Yeni takılan veya aşınmış supap kılavuzlarını esas ölçüsüne ya da bir üst çapa getirmek için uygulanan işleme ne denir? Açıklayınız. (25 Puan)
Bu işleme raybalama denir. Yeni takılan ve içleri esas ölçüsünde işlenmemiş kılavuzları esas ölçüsüne, aşınmış kılavuzları ise bir üst çapa getirmek için uygulanır.



