YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
SUPAP SİSTEMİ YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Supap yuvalarında oluşan arızalar nelerdir? (15 Puan)
2. Supap yuva genişliği emme ve egzoz supabı yuvalarında kaç mm olmalıdır? (15 Puan)
3. Bazı yapımcılar supap oturma yüzeylerinin yuva açısından kaç derece eksik taşlanmasını önermektedirler? (10 Puan)
4. Supap başı üst kenar et kalınlığı hangi değerin altına düşerse supap kullanılmamalıdır? (10 Puan)
5. Supap kılavuzunun aşıntısını belirlemek için hangi ölçme aletleri kullanılır? (10 Puan)
6. Supap kılavuzunda boşluğun fazla olmasının motor üzerindeki belirtileri nelerdir? (10 Puan)
7. Supap kılavuzlarının görevi nedir? (10 Puan)
8. İticilerin görevi nedir? (10 Puan)
9. Supaplar arızalandığında motorda görülen belirtiler nelerdir? (10 Puan)
Süre : 40 Dk									         Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 SUPAP SİSTEMİ YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Supap yuvalarında oluşan arızalar nelerdir? (15 Puan)
Yanma, çatlama, şekil bozukluğu, korozyon, aşınma ve çukurlaşmadır.

	2. Supap yuva genişliği emme ve egzoz supabı yuvalarında kaç mm olmalıdır? (15 Puan)
Emme supabı yuvalarında 1,7-2,2 mm; egzoz supabı yuvalarında 2,2-2,5 mm arasında olmalıdır.

	3. Bazı yapımcılar supap oturma yüzeylerinin yuva açısından kaç derece eksik taşlanmasını önermektedirler? (10 Puan)
Bir derece eksik taşlanması önerilmektedir.

	4. Supap başı üst kenar et kalınlığı hangi değerin altına düşerse supap kullanılmamalıdır? (10 Puan)
Yenisine göre yarı yarıya azalmışsa veya 0,8 mm'nin altına düşmüşse kullanılmamalıdır.

	5. Supap kılavuzunun aşıntısını belirlemek için hangi ölçme aletleri kullanılır? (10 Puan)
Komparatör veya teleskopik geyç ve mikrometre gibi ölçme aletleri kullanılır.

	6. Supap kılavuzunda boşluğun fazla olmasının motor üzerindeki belirtileri nelerdir? (10 Puan)
Fazla yağ tüketimi, supabın titreşimli çalışması ve supap yuvalarının çabuk aşınıp bozulması görülür.

	7. Supap kılavuzlarının görevi nedir? (10 Puan)
Supapların supap yuvası ekseninde çalışmasını sağlayan silindirik parçalardır.

	8. İticilerin görevi nedir? (10 Puan)
Kam milindeki kam hareketini külbütör manivelasına veya supap başına iletmektir.

	9. Supaplar arızalandığında motorda görülen belirtiler nelerdir? (10 Puan)
Yağ tüketimi artar, egzoz dumanlı olur, motor gücü azalır, motor gürültülü çalışır, rölanti bozulur, geri ateşleme/patlamalı yanma ve düşük kompresyon görülebilir.



