YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
SUPAP SİSTEMİ YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Baga ne demektir? (10 Puan)
2. Supap yuvalarında bagaların kullanılma nedeni nedir? (10 Puan)
3. Bagalar yuvalarına hangi yöntemlerle geçirilir? (10 Puan)
4. Supapları alıştırmada hangi malzeme kullanılır? (10 Puan)
5. Yüzeyleri fazla bozulmamış supapları yuvalarına alıştırmak veya yuvalardaki kaçakları önlemek için yapılan işleme ne denir? (10 Puan)
6. Supap yuvalarında oluşan arızalar nelerdir? (10 Puan)
7. Supap yuva genişliği emme ve egzoz supabı yuvalarında kaç mm olmalıdır? (10 Puan)
8. Bazı yapımcılar supap oturma yüzeylerinin yuva açısından kaç derece eksik taşlanmasını önermektedirler? (10 Puan)
9. Supap kılavuzları hangi malzemelerden yapılır? (10 Puan)
10. Supap sapı ovalleşmesi veya aşıntısı hangi değerden büyükse supap değiştirilmelidir? (10 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 SUPAP SİSTEMİ YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Baga ne demektir? (10 Puan)
Baga, supap yuvalarına takılan; blok veya silindir kapağı gerecinden daha sert ve ısıya dayanıklı özel alaşımlı çeliklerden yapılmış halkadır.

	2. Supap yuvalarında bagaların kullanılma nedeni nedir? (10 Puan)
Yapım sırasında veya sonradan taşlamakla düzeltilemeyen bozulmuş supap yuvalarını tekrar kullanılabilecek hâle getirmek için kullanılır.

	3. Bagalar yuvalarına hangi yöntemlerle geçirilir? (10 Puan)
Yuvalarına vidalanarak, soğukta büzdürülerek veya çakılarak geçirilir.

	4. Supapları alıştırmada hangi malzeme kullanılır? (10 Puan)
Zımpara tozunun yağ ile karıştırılmasıyla elde edilen alıştırma (lebleme) macunu kullanılır.

	5. Yüzeyleri fazla bozulmamış supapları yuvalarına alıştırmak veya yuvalardaki kaçakları önlemek için yapılan işleme ne denir? (10 Puan)
Alıştırma işlemi denir.

	6. Supap yuvalarında oluşan arızalar nelerdir? (10 Puan)
Yanma, çatlama, şekil bozukluğu, korozyon, aşınma ve çukurlaşmadır.

	7. Supap yuva genişliği emme ve egzoz supabı yuvalarında kaç mm olmalıdır? (10 Puan)
Emme supabı yuvalarında 1,7-2,2 mm; egzoz supabı yuvalarında 2,2-2,5 mm arasında olmalıdır.

	8. Bazı yapımcılar supap oturma yüzeylerinin yuva açısından kaç derece eksik taşlanmasını önermektedirler? (10 Puan)
Bir derece eksik taşlanması önerilmektedir.

	9. Supap kılavuzları hangi malzemelerden yapılır? (10 Puan)
Genellikle grafitli dökme demirden, bazı hâllerde bronz alaşımlarından yapılırlar.

	10. Supap sapı ovalleşmesi veya aşıntısı hangi değerden büyükse supap değiştirilmelidir? (10 Puan)
Supap sapları arasındaki ovalleşme farkı 0,05 mm'den büyükse veya aşıntı 0,05 mm'den büyükse supap değiştirilmelidir.



