YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
ÖN DÜZEN AYARLARI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - B GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Balans ayarından önce tekerlekte hangi kontroller yapılır? (10 Puan)
2. Statik balanssız bir tekerlek nasıl anlaşılır? (10 Puan)
3. Balans ağırlıkları nereye takılır? (10 Puan)
4. Sabit balans cihazında işlem ne zaman tamamlanır? (10 Puan)
5. Balanssızlık direksiyonda nasıl hissedilir? (10 Puan)
6. Rot başının rot mili üzerindeki ayarlanabilir olmasının amacı nedir? (10 Puan)
7. Rot başı toz lastiği yırtılırsa ne olur? (10 Puan)
8. Rotil nasıl bir mafsaldır? (10 Puan)
9. Üst rotil hangi parçaları birbirine bağlar? (10 Puan)
10. Rotil boşluğu nasıl kontrol edilir? (10 Puan)
Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                                    		Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK
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1. Balans ayarından önce tekerlekte hangi kontroller yapılır? (10 Puan)
1. Taş ve çamur temizlenir.
2. Eski balans ağırlıkları kontrol edilir.
3. Lastik ve jant gözle kontrol edilir.
4. Tekerleğin doğru takıldığı kontrol edilir.
2. Statik balanssız bir tekerlek nasıl anlaşılır? (10 Puan)
Döndürüldüğünde ağır olan kısmı sürekli aşağıda kalır.
3. Balans ağırlıkları nereye takılır? (10 Puan)
Jantın uygun flanş kısmına takılır.
4. Sabit balans cihazında işlem ne zaman tamamlanır? (10 Puan)
Cihaz ağırlık değerlerini sıfır gösterdiğinde tamamlanır.
5. Balanssızlık direksiyonda nasıl hissedilir? (10 Puan)
Direksiyonda titreşim ve sağa-sola sallanma olarak hissedilir.
6. Rot başının rot mili üzerindeki ayarlanabilir olmasının amacı nedir? (10 Puan)
Rot uzunluğunu ve toe ayarını değiştirebilmektir.
7. Rot başı toz lastiği yırtılırsa ne olur? (10 Puan)
Toz ve kir mafsala girerek aşınmayı hızlandırır.
8. Rotil nasıl bir mafsaldır? (10 Puan)
Küresel mafsaldır.
9. Üst rotil hangi parçaları birbirine bağlar? (10 Puan)
Aks başını üst salıncağa bağlar.
10. Rotil boşluğu nasıl kontrol edilir? (10 Puan)
Araç kaldırılır; tekerlek ve salıncak bağlantıları boşluk yönünden kontrol edilir.
