YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
ÖN DÜZEN TEKNOLOJİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. ASR sisteminin temel görevi nedir? (10 Puan)
2. ESP sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
3. EBD sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
4. Vakum pompası hangi amaçla kullanılır? (10 Puan)
5. Retarder sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
6. Tekerleğin temel kısımlarını maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
7. Lastik üzerindeki işaretler hangi bilgileri verir? (10 Puan)
8. Lastiklerin periyodik yer değiştirilmesinin amacı nedir? (10 Puan)
9. Lastiklerde düzensiz aşınmaya neden olabilecek etkenleri maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
10. Lastik basınç sensörünün görevi nedir? (10 Puan)
									          Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                                    Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
ÖN DÜZEN TEKNOLOJİSİ - A GRUBU
1. Kalkış ve hızlanma sırasında tahrik tekerleklerinin patinaj yapmasını önlemeye yardımcı olmaktır.
2. Aracın savrulma eğilimini algılayıp fren ve motor yönetimine müdahale ederek dengeyi korumaya yardımcı olmaktır.
3. Fren kuvvetini araç ve tekerlek şartlarına göre tekerlekler arasında uygun biçimde dağıtmaktır.
4. Özellikle dizel araçlarda hidrovak için gerekli vakumu üretmektir.
5. Servis frenine yardımcı olarak özellikle uzun inişlerde aracı yavaşlatmaktır.
6. Tekerleğin temel kısımlarını maddeler hâlinde yazınız.
   1. Jant
   2. Lastik
   3. Göbek/bağlantı bölgesi
   4. Supap
7. Lastik ölçüsü, kesit oranı, yapı tipi, jant çapı, yük ve hız sınıfı gibi bilgileri verir.
8. Lastiklerin daha dengeli ve düzenli aşınmasını sağlamaktır.
9. Lastiklerde düzensiz aşınmaya neden olabilecek etkenleri maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yanlış hava basıncı
   2. Rot ayarı bozukluğu
   3. Balans bozukluğu
   4. Süspansiyon arızaları
   5. Yanlış kullanım veya aşırı yük
10. Lastik basıncını izleyerek düşük veya uygunsuz basınç durumunu sürücüye bildirmektir.
