YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - B GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Solvent bazlı baz kat boya uygulamasında dikkat edilecek hususları maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Metalik ve sedefli baz kat boya uygulamasında renk tonunu etkileyen etkenleri maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Akrilik vernik neden baz kat boya üzerine uygulanır? (10 Puan)
4. Metalik boyada son uygulamanın kuru/toz kat yapılmasının amacı nedir? (10 Puan)
5. Boya viskozitesi neden kontrol edilir? (10 Puan)
6. Boya tabancası uygulama sonunda neden temizlenmelidir? (10 Puan)
7. Boyanın akışkanlık özelliğine ____________________ denir. (10 Puan)
8. Metalik baz kat boyalarda kullanılan metal pigment çoğunlukla ____________________ esaslıdır. (10 Puan)
9. (     ) Baz kat boya üzerine uygulanan vernik yüzeye koruma ve parlaklık sağlar. (5 Puan)
10. (    ) Boya tabancasının basıncı ve yüzeye uzaklığı renk tonunu etkilemez. (5 Puan)
	Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                                    Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI - B GRUBU
1. Solvent bazlı baz kat boya uygulamasında dikkat edilecek hususları maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yüzeyi doğru hazırlamak
   2. Doğru karışım oranını kullanmak
   3. Uygun viskoziteyi ayarlamak
   4. Uygun tabanca ayarı yapmak
   5. Katlar arası bekleme süresine uymak
2. Metalik ve sedefli baz kat boya uygulamasında renk tonunu etkileyen etkenleri maddeler hâlinde yazınız.
   1. Tabanca basıncı
   2. Tabanca-yüzey uzaklığı
   3. Püskürtme tekniği
   4. Kat kalınlığı
   5. Pigmentlerin yüzeydeki yönlenmesi
3. Parlaklık sağlamak ve baz katı dış etkilere karşı korumak için.
4. Metalik pigmentlerin düzgün yönlenmesini ve doğru renk/efekt görünümünü sağlamak için.
5. Boyanın tabancadan doğru püskürmesini ve yüzeye düzgün yayılmasını sağlamak için.
6. Meme ve kanallarda boya kurumasını önlemek ve sonraki uygulamayı temiz yapmak için.
7. viskozite
8. alüminyum
9. Doğru
10. Yanlış
