YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Su bazlı opak boya uygulamasında dikkat edilecek işlemleri maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
2. Su bazlı boya uygulamasında HVLP tabanca neden tercih edilir? (10 Puan)
3. Su bazlı boya kurutulurken hava üfleme tabancasının görevi nedir? (10 Puan)
4. Su bazlı metalik boyada doğru renk görünümü için neye dikkat edilir? (10 Puan)
5. Su bazlı sedefli boyada sedef pigmentlerin görevi nedir? (10 Puan)
6. Su bazlı boya karışımı tabancaya doldurulmadan önce neden süzülür? (10 Puan)
7. Plastik yüzey boyama öncesinde neden temizlenir? (10 Puan)
8. Plastik yüzey macununun görevi nedir? (10 Puan)
9. Plastik yüzey astarı neden uygulanır? (10 Puan)
10. Plastik yüzeye boya altı astar uygulanmasının amacı nedir? (10 Puan)
									Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                           Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI - A GRUBU
1. Su bazlı opak boya uygulamasında dikkat edilecek işlemleri maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yüzeyi hazırlamak
   2. Boyayı teknik bültene göre hazırlamak
   3. Uygun HVLP tabanca kullanmak
   4. Katları uygun teknikle uygulamak
   5. Katlar arasında yeterli kurutma yapmak
2. Boyayı verimli ve kontrollü püskürtmek, malzeme kaybını azaltmak için.
3. Su bazlı boyadaki suyun uzaklaşmasını hızlandırarak katın kurumasına yardımcı olmaktır.
4. Tabanca ayarı, uygulama mesafesi ve metalik pigmentlerin düzgün yönlenmesine dikkat edilir.
5. Renge derinlik ve farklı açılarda değişen sedefli görünüm kazandırmaktır.
6. Yabancı maddelerin tabancaya ve boyalı yüzeye geçmesini önlemek için.
7. Yağ, kir, silikon ve yüzeydeki kalıntıları uzaklaştırmak için.
8. Plastik yüzeydeki küçük bozukluk ve çukurları doldurup yüzeyi düzeltmektir.
9. Boyanın plastik yüzeye yapışmasını artırmak için.
10. Son kat boya için düzgün ve uygun bir alt yüzey oluşturmak için.
