YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI - A
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Far ayarının önemi nedir? (10 Puan)
2. Kısa devrenin oluşturacağı tehlikeler nelerdir? (10 Puan)
3. Fren (stop lambası) devresi tesisatının çalışmasını açıklayınız. (10 Puan)
4. Araçlarda kullanılan röle çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
5. Uyarı lambalarının görevi nedir? (10 Puan)
6. Kornanın görevi nedir? (10 Puan)
7. Korna devre tesisatının çalışmasını açıklayınız. (10 Puan)
8. Ön ve arka sis farı tesisatının çalışma prensibini açıklayınız. (10 Puan)
9. Sigortanın görevi nedir ve nasıl kontrol edilir? (10 Puan)
10. Rölenin görevi nedir ve avometre ile nasıl kontrol edilir? (10 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI - A

	1. Far ayarının önemi nedir? (10 Puan)
Farların yolu yeterli mesafede aydınlatmasını, karşıdan gelen sürücünün gözünü almamasını ve güvenli görüş sağlamasını temin eder.

	2. Kısa devrenin oluşturacağı tehlikeler nelerdir? (10 Puan)
Aşırı akım, kablo ve tesisatın ısınması, sigortanın atması, devre elemanlarının zarar görmesi ve yangın tehlikesi oluşturabilir.

	3. Fren (stop lambası) devresi tesisatının çalışmasını açıklayınız. (10 Puan)
Kontak/akü beslemesi sigorta üzerinden fren müşirine gelir. Pedala basılınca müşir devreyi kapatır ve stop lambaları yanar.

	4. Araçlarda kullanılan röle çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
Yapı ve kullanımına göre normalde açık, normalde kapalı ve değiştirici kontaklı röleler kullanılır.

	5. Uyarı lambalarının görevi nedir? (10 Puan)
Sürücüye aracın çalışma durumu, devrelerin etkinliği ve oluşabilecek arızalar hakkında görsel bilgi vermektir.

	6. Kornanın görevi nedir? (10 Puan)
Trafikte gerektiğinde diğer yol kullanıcılarını sesli olarak uyarmaktır.

	7. Korna devre tesisatının çalışmasını açıklayınız. (10 Puan)
Korna düğmesi röle kumanda devresini tamamlar; röle kontakları kapanınca aküden gelen yüksek akım kornaya iletilir.

	8. Ön ve arka sis farı tesisatının çalışma prensibini açıklayınız. (10 Puan)
Anahtar ve röle üzerinden beslenen sis farları uygun aydınlatma şartlarında devreye girer; sigorta devreyi aşırı akıma karşı korur.

	9. Sigortanın görevi nedir ve nasıl kontrol edilir? (10 Puan)
Devreyi aşırı akıma karşı korur. Görsel olarak veya avometrenin süreklilik/direnç kademesinde kontrol edilir.

	10. Rölenin görevi nedir ve avometre ile nasıl kontrol edilir? (10 Puan)
Küçük bir kumanda akımıyla yüksek akımlı devreyi anahtarlar. Bobin direnci ve kontakların açık/kapalı durumdaki sürekliliği ölçülür.



