YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI - C
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Marş motorunun parçaları nelerdir? (10 Puan)
2. Endüvinin yapısını açıklayınız. (15 Puan)
3. Endüktör (ikaz sargılarının) yapısı nasıldır? (15 Puan)
4. Fırça ve fırça tutucusunun görevini açıklayınız. (15 Puan)
5. Marş selenoidi çekici sargı kontrolü nasıl yapılır? (15 Puan)
6. Endüvi sargılarının kopukluk kontrolü nasıl yapılır? (15 Puan)
7. Endüvi sargılarının şasiye kaçak kontrolü nasıl yapılır? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI - C

	1. Marş motorunun parçaları nelerdir? (10 Puan)
Endüvi, endüktör/kutup sargıları, fırçalar ve tutucuları, kolektör, pinyon mekanizması, selenoid, yataklar ve gövdedir.

	2. Endüvinin yapısını açıklayınız. (15 Puan)
Mil, nüve, oluklara yerleştirilmiş sargılar ve kolektörden oluşan döner kısımdır.

	3. Endüktör (ikaz sargılarının) yapısı nasıldır? (15 Puan)
Marş motoru gövdesine bağlı kutup pabuçları üzerine sarılmış alan sargılarından oluşur.

	4. Fırça ve fırça tutucusunun görevini açıklayınız. (15 Puan)
Fırçalar sabit devreden dönen kolektöre akım iletir; tutucular fırçaların kolektöre uygun basınçla temasını sağlar.

	5. Marş selenoidi çekici sargı kontrolü nasıl yapılır? (15 Puan)
Selenoid uçları uygun şekilde beslenerek plancırın çekme hareketi ve sargının elektriksel sürekliliği kontrol edilir.

	6. Endüvi sargılarının kopukluk kontrolü nasıl yapılır? (15 Puan)
Kolektör dilimleri arasında avometre ile süreklilik/direnç ölçülür; kopuk devre varsa uygun süreklilik görülmez.

	7. Endüvi sargılarının şasiye kaçak kontrolü nasıl yapılır? (15 Puan)
Kolektör dilimleri ile endüvi nüvesi/mili arasında avometreyle süreklilik kontrolü yapılır; süreklilik olmamalıdır.



