YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI - B
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Halka modeli ağ mimarisini açıklayınız. (10 Puan)
2. CAN, LIN, MOST ve FlexRay ağlarının araçtaki kullanım amacını kısaca açıklayınız. (10 Puan)
3. Diagnostik cihazların çalışma prensibi nasıldır? (10 Puan)
4. Hata kodu okuma ne demektir? (10 Puan)
5. Bölgesel çalıştırma yoluyla arıza tespiti nedir? (15 Puan)
6. Parametrelerin yorumlanması nasıl yapılır? (15 Puan)
7. Hata anında durum tespiti ne demektir? (15 Puan)
8. Diagnostik cihazlarda güncelleme nasıl yapılır? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI - B

	1. Halka modeli ağ mimarisini açıklayınız. (10 Puan)
Kontrol üniteleri halka biçiminde birbirine bağlanır ve veri düğümler arasında halka boyunca aktarılır.

	2. CAN, LIN, MOST ve FlexRay ağlarının araçtaki kullanım amacını kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Farklı hız, maliyet ve veri türü ihtiyaçlarına göre kontrol, konfor, multimedya ve yüksek hızlı güvenlik uygulamalarında haberleşme sağlarlar.

	3. Diagnostik cihazların çalışma prensibi nasıldır? (10 Puan)
Araç ECU'su ile haberleşerek hafızadaki hata kodlarını ve canlı verileri okur, test ve gerekli servis işlemlerini gerçekleştirir.

	4. Hata kodu okuma ne demektir? (10 Puan)
ECU hafızasına kaydedilmiş arıza kodlarının diagnostik cihaz ile görüntülenip yorumlanmasıdır.

	5. Bölgesel çalıştırma yoluyla arıza tespiti nedir? (15 Puan)
Aktüatörlerin diagnostik cihazla ayrı ayrı kumanda edilerek devre ve elemanların çalışmasının kontrol edilmesidir.

	6. Parametrelerin yorumlanması nasıl yapılır? (15 Puan)
Canlı sensör ve aktüatör değerleri üretici referansları ve çalışma şartlarıyla karşılaştırılarak arıza değerlendirmesi yapılır.

	7. Hata anında durum tespiti ne demektir? (15 Puan)
Arıza oluştuğu anda ECU'nun kaydettiği motor devri, sıcaklık, yük gibi çalışma değerlerinin incelenmesidir.

	8. Diagnostik cihazlarda güncelleme nasıl yapılır? (15 Puan)
Üreticinin sağladığı yazılım/veri güncellemeleri uygun bağlantı üzerinden cihaza yüklenir.



