YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE KAYNAK DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Oksi-gaz kaynağında kullanılan temel ekipmanlardan dört tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Oksi-gaz kaynağında iş parçasını kaynağa hazırlarken yapılması gereken işlemlerden dört tanesini yazınız. (15 Puan)
3. Telsiz kaynak ile telli kaynak arasındaki temel fark nedir? (10 Puan)
4. Kenet (büküntü) kaynağı nedir? Kısaca açıklayınız. (10 Puan)
5. Küt ek kaynağı nedir? (10 Puan)
6. Bindirme kaynağında parçalar nasıl birleştirilir? (10 Puan)
7. Oksi-gaz kaynağında yakıcı gaz olarak .................... kullanılır. (10 Puan)
8. Kaynak öncesinde parça yüzeyindeki kir, yağ ve pasın .................... gerekir. (10 Puan)
9. (   ) Oksi-gaz kaynağında asetilen yanıcı gaz olarak kullanılır. (5 Puan)
10. (   ) Bindirme kaynağında iki parça mutlaka uç uca ve aynı düzlemde birleştirilir. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE KAYNAK DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Oksi-gaz kaynağında kullanılan temel ekipmanlardan dört tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
Oksijen tüpü, asetilen tüpü, basınç düşürücüler, hortumlar, güvenlik elemanları ve kaynak üfleci. Dört tanesi yeterlidir.

	2. Oksi-gaz kaynağında iş parçasını kaynağa hazırlarken yapılması gereken işlemlerden dört tanesini yazınız. (15 Puan)
Çalışma alanı hazırlanır, parça yüzeyi temizlenir, parça istenen ölçüde kesilir, kaynak kenarları hazırlanır ve parçalar uygun konumda sabitlenir. Dört tanesi yeterlidir.

	3. Telsiz kaynak ile telli kaynak arasındaki temel fark nedir? (10 Puan)
Telsiz kaynakta ilave tel kullanılmaz; telli kaynakta kaynak banyosuna ilave kaynak teli verilir.

	4. Kenet (büküntü) kaynağı nedir? Kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Sac kenarlarının bükülerek birbirine uygun hâle getirilmesi ve oluşan birleşim yerinin oksi-gaz kaynağı ile birleştirilmesidir.

	5. Küt ek kaynağı nedir? (10 Puan)
İki parçanın kenarlarının aynı düzlemde karşı karşıya getirilerek kaynakla birleştirilmesidir.

	6. Bindirme kaynağında parçalar nasıl birleştirilir? (10 Puan)
Parçaların kenarları belirli bir miktar üst üste bindirilir ve bindirme bölgesi boyunca kaynak dikişi çekilerek birleştirilir.

	7. Oksi-gaz kaynağında yakıcı gaz olarak .................... kullanılır. (10 Puan)
oksijen

	8. Kaynak öncesinde parça yüzeyindeki kir, yağ ve pasın .................... gerekir. (10 Puan)
temizlenmesi

	9. (   ) Oksi-gaz kaynağında asetilen yanıcı gaz olarak kullanılır. (5 Puan)
Doğru

	10. (   ) Bindirme kaynağında iki parça mutlaka uç uca ve aynı düzlemde birleştirilir. (5 Puan)
Yanlış



