YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE KAYNAK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Elektrik ark kaynağında kullanılan temel donanımlardan dört tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Punta kaynağının otomotiv gövdesinde tercih edilmesinin nedenlerinden üç tanesini yazınız. (15 Puan)
3. Elektrik ark kaynağında elektrodun görevi nedir? (10 Puan)
4. Elektrik direnç (punta) kaynağının çalışma prensibini kısaca açıklayınız. (10 Puan)
5. Dikiş kaynağı nedir? (10 Puan)
6. Yumuşak lehimleme nedir? (10 Puan)
7. Elektrik ark kaynağında arkın oluşmasını sağlayan sarf malzemesine .................... denir. (10 Puan)
8. Sac parçaların noktasal olarak birleştirildiği direnç kaynak yöntemine .................... kaynağı denir. (10 Puan)
9. (   ) Punta kaynağında sac parçalar elektrotlar arasında sıkıştırılır. (5 Puan)
10. (   ) Yumuşak lehimlemede birleştirilecek ana parçaların tamamen eritilmesi gerekir. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE KAYNAK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Elektrik ark kaynağında kullanılan temel donanımlardan dört tanesini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
Kaynak makinesi, elektrot pensesi, şase pensesi, kaynak kabloları, elektrot ve kişisel koruyucu donanımlar. Dört tanesi yeterlidir.

	2. Punta kaynağının otomotiv gövdesinde tercih edilmesinin nedenlerinden üç tanesini yazınız. (15 Puan)
Sac parçaları hızlı birleştirmesi, ilave tel gerektirmemesi, seri üretime uygun olması ve gövde saclarında noktasal birleştirme sağlaması. Üç tanesi yeterlidir.

	3. Elektrik ark kaynağında elektrodun görevi nedir? (10 Puan)
Elektrik arkının oluşmasını sağlar; elektrot tipine göre kaynak metaline ilave metal de sağlar.

	4. Elektrik direnç (punta) kaynağının çalışma prensibini kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Üst üste getirilen saclar elektrotlar arasında sıkıştırılır; geçen yüksek akımın oluşturduğu direnç ısısı ile temas noktası ergiyerek punta oluşturur.

	5. Dikiş kaynağı nedir? (10 Puan)
Dönen elektrot makaraları arasında saclara ardışık veya sürekli direnç kaynak noktaları uygulanarak sızdırmaz bir dikiş elde edilen kaynak yöntemidir.

	6. Yumuşak lehimleme nedir? (10 Puan)
Ana malzemeler eritilmeden, düşük ergime sıcaklıklı lehim alaşımı eritilerek parçaların birleştirilmesi işlemidir.

	7. Elektrik ark kaynağında arkın oluşmasını sağlayan sarf malzemesine .................... denir. (10 Puan)
elektrot

	8. Sac parçaların noktasal olarak birleştirildiği direnç kaynak yöntemine .................... kaynağı denir. (10 Puan)
punta

	9. (   ) Punta kaynağında sac parçalar elektrotlar arasında sıkıştırılır. (5 Puan)
Doğru

	10. (   ) Yumuşak lehimlemede birleştirilecek ana parçaların tamamen eritilmesi gerekir. (5 Puan)
Yanlış



