YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE ONARIMI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Araç panelindeki ezikleri düzeltmede kullanılan çektirme yöntemlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Panel onarımı sonrası yapılan macun işlemlerinin temel aşamalarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Spot hızlı çektirme cihazı hangi amaçla kullanılır? (10 Puan)
4. Panel sacına karbon yedirme (büzdürme) işleminin amacı nedir? (10 Puan)
5. Panel üzerindeki çürüklerin yama yapılarak onarılması nasıl gerçekleştirilir? Kısaca açıklayınız. (10 Puan)
6. Araç gövdesinde hasar tespiti yapılırken hangi durumlar gözle kontrol edilir? (10 Puan)
7. Panel yüzeyindeki fazla macunun düzeltilip yüzeyin düzgün hâle getirilmesine .................... işlemi denir. (10 Puan)
8. Araç gövdesinin boyutlarını karşılaştırmalı olarak ölçmede kullanılan araca .................... ölçüm cetveli denir. (10 Puan)
9. (   ) Pul kaynatma yöntemi, panel üzerindeki eziklerin çektirilerek düzeltilmesinde kullanılabilir. (5 Puan)
10. (   ) Macun tesviye işlemi yüzey hazırlığı yapılmadan uygulanmalıdır. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE ONARIMI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI
1. Araç panelindeki ezikleri düzeltmede kullanılan çektirme yöntemlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Vakumlu çektirme
2. Spot hızlı çektirme
3. Pul kaynatarak çektirme
4. Perçin kaynatarak çektirme
5. Çok noktadan tel çektirme
2. Panel onarımı sonrası yapılan macun işlemlerinin temel aşamalarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Yüzeyin temizlenmesi ve hazırlanması
2. Uygun macunun hazırlanması
3. Macunun spatula ile uygulanması
4. Macunun sertleşmesinin beklenmesi
5. Macun tesviye işleminin yapılması
3. Spot hızlı çektirme cihazı hangi amaçla kullanılır? (10 Puan)
Panel sacındaki ezik ve göçükleri dışarı doğru çekerek düzeltmek için kullanılır.
4. Panel sacına karbon yedirme (büzdürme) işleminin amacı nedir? (10 Puan)
Uzamış sacı kontrollü olarak ısıtıp büzdürerek yüzeyin eski biçimine yaklaşmasını sağlamaktır.
5. Panel üzerindeki çürüklerin yama yapılarak onarılması nasıl gerçekleştirilir? Kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Çürük bölüm sağlam metale kadar kesilir, uygun ölçüde yama parçası hazırlanıp alıştırılır ve uygun birleştirme yöntemiyle panele sabitlenir.
6. Araç gövdesinde hasar tespiti yapılırken hangi durumlar gözle kontrol edilir? (10 Puan)
Panel ve gövde parçalarındaki ezilme, kırılma, çatlama, kayma, açıklık bozukluğu ve deformasyonlar gözle kontrol edilir.
7. Panel yüzeyindeki fazla macunun düzeltilip yüzeyin düzgün hâle getirilmesine .................... işlemi denir. (10 Puan)
macun tesviye
8. Araç gövdesinin boyutlarını karşılaştırmalı olarak ölçmede kullanılan araca .................... ölçüm cetveli denir. (10 Puan)
teleskopik
9. (   ) Pul kaynatma yöntemi, panel üzerindeki eziklerin çektirilerek düzeltilmesinde kullanılabilir. (5 Puan)
Doğru
10. (   ) Macun tesviye işlemi yüzey hazırlığı yapılmadan uygulanmalıdır. (5 Puan)
Yanlış
