YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV GÖVDE ONARIMI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Araç gövdesini düzeltmeye hazırlarken yapılan sabitleme ve çektirme işlemlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Onarılamaz gövde parçasının değiştirilmesinde uygulanan işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Araç gövdesini kelepçelemenin amacı nedir? (10 Puan)
4. Hidrolik çektirme sistemi araç gövde onarımında ne amaçla kullanılır? (10 Puan)
5. Birleşim yerlerine mastik uygulanmasının amacı nedir? (10 Puan)
6. Araç gövdesinin son kontrolünde hangi bölümler kontrol edilir? (10 Puan)
7. Araç gövdesini düzeltme tezgâhına sabitlemek için kullanılan bağlantı elemanına .................... denir. (10 Puan)
8. Gövde birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlamak amacıyla kullanılan malzemeye .................... denir. (10 Puan)
9. (   ) Hidrolik çektirme sistemi, gövde deformasyonlarının düzeltilmesinde kullanılabilir. (5 Puan)
10. (   ) Araç gövdesinin son kontrolünde kapı ve kaput ayarlarının kontrol edilmesine gerek yoktur. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

2026/2027 OTOMOTİV GÖVDE ONARIMI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI
1. Araç gövdesini düzeltmeye hazırlarken yapılan sabitleme ve çektirme işlemlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Aracın düzeltme sistemine alınması
2. Gövdenin kalıplara oturtulması
3. Kelepçelerin uygun noktalara bağlanması
4. Çektirme yönünün belirlenmesi
5. Hidrolik çektirme sisteminin uygulanması
2. Onarılamaz gövde parçasının değiştirilmesinde uygulanan işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
1. Hasarlı bölümün belirlenmesi
2. Aracın düzeltme tezgâhına bağlanması
3. Puntaların çürütülmesi
4. Onarılamaz bölümün kesilerek sökülmesi
5. Birleşme yüzeylerinin temizlenmesi
6. Yeni parçanın alıştırılması ve yerleştirilmesi
3. Araç gövdesini kelepçelemenin amacı nedir? (10 Puan)
Gövdeyi düzeltme tezgâhına güvenli biçimde sabitlemek ve çektirme sırasında aracın istenmeyen hareketini önlemektir.
4. Hidrolik çektirme sistemi araç gövde onarımında ne amaçla kullanılır? (10 Puan)
Deforme olmuş gövde veya şasi bölümlerini uygun yön ve kuvvette çekerek ölçülerine yaklaştırmak için kullanılır.
5. Birleşim yerlerine mastik uygulanmasının amacı nedir? (10 Puan)
Birleşim bölgelerinde su, toz ve nem girişini azaltmak; sızdırmazlık ve korozyon korumasına yardımcı olmaktır.
6. Araç gövdesinin son kontrolünde hangi bölümler kontrol edilir? (10 Puan)
Camlar, farlar, stop lambaları, kilitler, fitiller, dış aksesuarlar, kaput, bagaj ve kapıların ayar ve çalışmaları kontrol edilir.
7. Araç gövdesini düzeltme tezgâhına sabitlemek için kullanılan bağlantı elemanına .................... denir. (10 Puan)
kelepçe
8. Gövde birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlamak amacıyla kullanılan malzemeye .................... denir. (10 Puan)
mastik
9. (   ) Hidrolik çektirme sistemi, gövde deformasyonlarının düzeltilmesinde kullanılabilir. (5 Puan)
Doğru
10. (   ) Araç gövdesinin son kontrolünde kapı ve kaput ayarlarının kontrol edilmesine gerek yoktur. (5 Puan)
Yanlış
