YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV TEMEL BOYA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Boya atölyesinde iş güvenliği için alınması gereken önlemleri maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
2. Tehlikeli ve zararlı atıklar nasıl depolanmalıdır? (10 Puan)
3. Metal yüzey boya öncesinde neden zımparalanır? (10 Puan)
4. Yüzey temizleme tinerinin görevi nedir? (10 Puan)
5. Mumlu bez hangi amaçla kullanılır? (10 Puan)
6. Kataforezli yüzey nedir? (10 Puan)
7. Plastik yüzey boya öncesinde neden uygun şekilde hazırlanmalıdır? (10 Puan)
8. Eski boyalı yüzey hazırlanırken ilk olarak ne kontrol edilir? (10 Puan)
9. Polyester macunun temel görevi nedir? (10 Puan)
10. Macunlanmış yüzey neden zımparalanır? (10 Puan)
									Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                           Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV TEMEL BOYA - A GRUBU
1. Boya atölyesinde iş güvenliği için alınması gereken önlemleri maddeler hâlinde yazınız.
   1. Kişisel koruyucu donanım kullanmak
   2. havalandırmayı çalıştırmak
   3. yanıcı maddeleri güvenli yerde tutmak
   4. çalışma alanını temiz tutmak
   5. uygun maske, gözlük ve eldiven kullanmak.
2. Türlerine göre ayrılarak, uygun kaplarda ve belirlenmiş geçici depolama alanlarında tutulmalıdır.
3. Pas, kir ve yüzey bozukluklarını gidermek ve boyanın yüzeye tutunmasını sağlamak için.
4. Boyanacak yüzeydeki yağ, kir ve benzeri kalıntıları temizlemektir.
5. Boyama öncesinde yüzeyde kalan ince tozları almak için kullanılır.
6. Korozyona karşı fabrikada elektro-kimyasal yöntemle koruyucu kaplama uygulanmış yüzeydir.
7. Boyanın yüzeye iyi tutunmasını sağlamak ve boya hatalarını önlemek için.
8. Eski boyanın sağlamlığı ve yüzeyin durumu kontrol edilir.
9. Kaporta yüzeyindeki küçük çukur ve yüzey bozukluklarını doldurarak yüzeyi düzeltmektir.
10. Yüzeyi düzgünleştirmek ve sonraki boya katlarına uygun hâle getirmek için.
