YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV TEMEL BOYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Sac primer astarın temel görevi nedir? (10 Puan)
2. 2K akrilik astar ne demektir? (10 Puan)
3. 1K akrilik astarın özelliği nedir? (10 Puan)
4. Eski boyalı yüzeye astar neden uygulanır? (10 Puan)
5. Plastik parçada astar uygulamasının amacı nedir? (10 Puan)
6. Rapid macunun görevi nedir? (10 Puan)
7. Kontrol boyası ne amaçla kullanılır? (10 Puan)
8. Son kat akrilik boya öncesinde astarlı yüzey neden zımparalanır? (10 Puan)
9. Akrilik boya hazırlanırken karışım oranına neden uyulur? (10 Puan)
10. Son kat boya uygulamasından önce yüzeyde ne bulunmamalıdır? (10 Puan)
Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                           	Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV TEMEL BOYA - A GRUBU
1. Çıplak metal yüzeyi korozyona karşı korumak ve sonraki katlara tutunma sağlamaktır.
2. Astar ile sertleştiricinin iki bileşen hâlinde karıştırılarak kullanıldığı astardır.
3. Genellikle ayrıca sertleştirici gerektirmeden kullanıma hazır veya inceltilerek uygulanan tek bileşenli astardır.
4. Yüzeyi eşitlemek, küçük kusurları kapatmak ve son kat boya için uygun zemin oluşturmak için.
5. Son kat boyanın plastik yüzeye tutunmasını ve düzgün görünmesini sağlamak için.
6. Astar üzerindeki küçük çizik, gözenek ve yüzey kusurlarını gidermektir.
7. Zımparalama sırasında yüzeyde kalan çukur, çizik ve bozuklukları görmek için.
8. Yüzeyi düzgünleştirmek ve son kat boyanın tutunmasını sağlamak için.
9. Boyanın doğru sertleşmesi, akması ve yüzey kalitesi için.
10. Toz, yağ, kir, nem ve zımpara kalıntısı bulunmamalıdır.
