KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ALANI
TEMEL OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERSİ
1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI – A GRUBU
Adı Soyadı: ....................................................    	Sınıfı/No: ..................    			Aldığı Not: ............
SORULAR
1. (6 puan) İş kazası nedir? Tanımlayınız.
2. (6 puan) Atölyede kullanılan kişisel koruyucu donanımlardan (KKD) dört tanesini yazınız.
3. (8 puan) Atölyede yangın çıkmaması için alınabilecek dört önlemi yazınız.
4. (8 puan) Güvenlik levhalarında kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renklerin anlamlarını yazınız.
5. (10 puan) Açık ağızlı anahtar ile yıldız anahtarı karşılaştırınız. Cıvata başını bozmamak için hangisi tercih edilir?
6. (15 puan) Lokma anahtar takımında bulunan parçalardan beş tanesini yazınız.
7. (20 puan) Aracı kaldırırken ve sehpalarken dikkat edilmesi gereken beş kuralı yazınız.
8. (12 puan) Mikrometrenin kullanım amacını, ölçme hassasiyetini ve cırcırın (frikisyon) görevini yazınız.
9. (15 puan) a) Kumpas ile yapılabilen üç ölçüm türünü yazınız. (6 puan) 
                     b) Aşağıda gösterilen 0,05 mm hassasiyetli kumpasın ölçüsünü okuyunuz. (9 puan)
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Başarılar
Süre: 40 Dk                              					Mot. Araç. Tekn. Öğrt. Abdullah YANIK


KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ALANI
TEMEL OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERSİ
1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI – A GRUBU CEVAP ANAHTARI
CEVAPLAR
1. Çalışma sırasında veya işle bağlantılı olarak ani ve beklenmedik şekilde meydana gelen, kişinin bedenen veya ruhen zarar görmesine yol açan olaydır. (6 puan)
2. Atölyede kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (Doğru her cevap 1,5 puan.)
1-Baret, 					5-koruyucu gözlük, 
2-iş eldiveni, 				6-iş ayakkabısı, 
3-kulak koruyucu (kulaklık/tıkaç), 		7-toz maskesi, 
4-iş tulumu, 				8-yüz siperliği. 
3. Atölyede yangın çıkmaması için alınabilecek önlemler şunlardır; (Doğru her cevap 2 puan.)
1. Yanıcı maddeleri uygun kaplarda ve ayrı yerde saklamak; 
2. atölyede sigara içmemek; 
3. kullanılmış yağlı bezleri kapaklı metal kaplarda biriktirmek; 
4. yangın söndürücülerin yerini bilmek ve önünü kapatmamak; 
5. elektrik tesisatını ve kabloları kontrol etmek; 
6. ısı/kıvılcım kaynaklarını yanıcı maddelerden uzak tutmak. 
4. Güvenlik levhalarındaki renkler (Her biri 2 puan.)
Kırmızı: yasaklama ve yangın ekipmanı. 
Mavi: zorunluluk (emir). 
Yeşil: acil çıkış, ilk yardım, güvenli durum. 
Sarı: uyarı, dikkat. 
5. Açık ağızlı anahtar ile yıldız anahtarı karşılaştırma ve tercih nedeni; (Karşılaştırma 6, tercih 4 puan)
Açık ağızlı anahtar cıvata başını iki yüzeyden kavrar, kolay takılır ancak sıkı cıvatalarda kayarak başı bozabilir. Yıldız anahtar cıvata başını çevresinden (altı noktadan) sarar, daha sağlam kavrar ve kaymaz. 
Cıvata başını bozmamak için yıldız (veya lokma) anahtar tercih edilir. 
6. Lokmalar, cırcırlı kol, T kol, uzatma, kardan mafsalı, adaptör, bujı lokması. (Doğru her cevap 3 puan.)
7. Aracı kaldırırken ve sehpalarken dikkat edilmesi gerekenler (Doğru her cevap 4 puan.)
1. Zemin düz ve sağlam olmalı; 
2. araç el frenine çekilip vitese takılmalı veya takozlanmalı; 
3. araç üreticinin belirttiği kaldırma noktalarından kaldırılmalı; 
4. kaldırılan aracın altında yalnızca kriko ile değil sehpa ile çalışılmalı; 
5. yük sınırı aşılmamalı; 
6. kaldırma sırasında araçta kimse bulunmamalı. 
8. Dış çap, kalınlık gibi ölçüleri çok hassas ölçmek için kullanılır (4 puan). Hassasiyeti 0,01 mm’dir (4 puan). Cırcır, ölçme yüzeylerine her ölçümde aynı basıncı uygular; böylece ölçü hatası ve aletin zorlanması önlenir (4 puan).
9. a) Dış ölçü, iç ölçü, derinlik ölçümü (her biri 2 puan). 
    b) Ölçü = 24 + (7 × 0,05) = 24 + 0,35 = 24,35 mm (formül 5, sonuç 4 puan).
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