KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ALANI
TEMEL OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

Adı Soyadı: ....................................................    	Sınıfı/No: ..................    			Aldığı Not: ............
SORULAR
1. (6 puan) Meslek hastalığı nedir? Bir örnek veriniz.
2. (6 puan) İş ayakkabısı, koruyucu gözlük ve kulak koruyucunun hangi tehlikeye karşı koruduğunu yazınız.
3. (8 puan) Yangın söndürücü (tüp) kullanımında yapılacak işlemleri dört madde hâlinde sırasıyla yazınız.
4. (8 puan) Atölyede çevreye zarar vermemek için alınabilecek dört önlemi yazınız.
5. (10 puan) Atölyedeki alet ve donanımların bakımının yapılmasının önemini beş madde hâlinde yazınız.
6. (10 puan) Otomotive özel takımlardan beş tanesini ve kullanım yerlerini yazınız.
7. (10 puan) Kriko, sehpa, araç kaldırma platformu (lift), motor kaldırma vinci ve motor sehpasının kullanım amaçlarını kısaca yazınız.
8. (12 puan) Ölçü sistemlerini yazınız. 1 inç kaç mm’dir? 50,8 mm kaç inçtir?
9. (15 puan) a) Mikrometrenin kısımlarından üç tanesini yazınız. (6 puan)
                    b) Aşağıdaki şekilde gösterilen mikrometre açıklığını okuyarak yazınız. (9 puan)
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10. (15 puan) Komparatör ile bir iş parçasının yüzeyindeki sapmanın ölçülmesi işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.
Başarılar
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1. İşin niteliği veya işin yürütüm şartları nedeniyle tekrarlanan bir sebeple ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalıktır (4 puan). Örnek: sürekli gürültüden işitme kaybı, toz soluyarak akciğer hastalıkları (2 puan).
2. İş ayakkabısı: ayağa düşen cisim, kayma, delinme. Koruyucu gözlük: talaş, kıvılcım, kimyasal sıçrama. Kulak koruyucu: gürültü. Her biri 2 puan.
3.
1. 1) Emniyet pimi çekilir.
1. 2) Hortum/ağız yangının kaynağına (tabanına) doğrulur.
1. 3) Tetik sıkılır.
1. 4) Rüzgâr arkadan gelecek şekilde, süpürür gibi söndürülür. Her madde 2 puan.
4. Atık yağları ayrı bidonlarda biriktirmek;
1. kullanılmış filtre, akü gibi tehlikeli atıkları ayrı toplamak;
1. atıkları lağıma veya toprağa dökmemek;
1. geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırmak;
1. dökülen yağı emici malzeme ile temizlemek. Doğru her cevap 2 puan.
5. Aletlerin ömrü uzar;
1. iş kazası riski azalır;
1. iş kalitesi ve ölçü doğruluğu artar;
1. zaman ve para kaybı önlenir;
1. arızalı alet yüzünden iş parçası bozulmaz. Doğru her cevap 2 puan.
6. Segman pensi (segman takıp sökmek), piston segman sıkma kelepçesi (pistonu silindire takmak), supap yayı sıkıştırma aparatı (supap sökmek), yağ filtresi anahtarı, bujı anahtarı, rulman/dişli çektirmesi, bijon anahtarı. Her takım ve kullanım yeri 2 puan.
7. Kriko: aracı yerden kaldırır. Sehpa: kaldırılan aracı güvenle taşır. Lift: aracı atölyede yükseltip altında çalışmayı sağlar. Motor kaldırma vinci: motoru araçtan söküp takmada kaldırır. Motor sehpası: sökülen motoru üzerinde çalışmak için taşır. Her biri 2 puan.
8. Metrik sistem (mm, cm, m) ve inç sistemi (4 puan). 1 inç = 25,4 mm (4 puan). 50,8 ÷ 25,4 = 2 inç (4 puan).
9. a) Cırcır (frikisyon), hareketli tambur, sabit tambur (gövde), kilitleme kolu, ölçme çeneleri/uçları, gövde (kelepçe). Her biri 2 puan. b) 12,5 + 0,28 = 12,78 mm (formül 5, sonuç 4 puan).
10.
1. 1) Komparatör uygun bir sehpaya (mıknatıslı) sağlam bağlanır.
1. 2) Ölçü ucu iş parçasına, ibre hafifçe önde dönecek şekilde temas ettirilir.
1. 3) Kadran çevrilerek ibre sıfıra getirilir.
1. 4) İş parçası döndürülür/kaydırılır.
1. 5) İbredeki sapma okunur ve ölçü değeri yazılır. Her basamak 3 puan.
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