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SORULAR
1. (6 puan) Perçinleme nedir? Tanımlayınız.
2. (6 puan) Atölyede kullanılan üç kesme aletini yazınız.
3. (8 puan) İçten yanmalı motor nedir? Kullanıldığı dört yeri yazınız.
4. (8 puan) İçten yanmalı motorları sınıflandırma ölçütlerinden dört tanesini yazınız.
5. (10 puan) Eğeleme yapılırken dikkat edilecek beş kuralı yazınız.
6. (10 puan) M10 (hatve 1,5 mm) bir kılavuzla diş açmak için delinecek ön delik çapı kaç mm olmalıdır? Formülünü yazarak hesaplayınız.
7. (10 puan) Torkmetre nedir, ne için kullanılır? Cıvatalar tork değerinde sıkılmazsa ne olur?
8. (12 puan) Supap zaman ayar diyagramı nedir? Diyagramda gösterilen üç bilgiyi yazınız.
9. (15 puan) Dört zamanlı bir motorda: 
a) Bir çevrimde krank mili kaç tur döner?
b) Kam mili kaç tur döner?
c) Emme zamanında,
d) iş zamanında
e) egzoz zamanında supapların durumu nasıldır? (Her şık 3 puan)
10. (15 puan) İçten yanmalı bir motorun ana parçalarından beş tanesini yazınız ve görevlerini kısaca belirtiniz.
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1. İki veya daha fazla parçayı, perçin denen bağlantı elemanı ile sökülemeyecek (kalıcı) şekilde birleştirme işlemidir. (6 puan)
2. El testeresi, keski, kesici makas (sac makası), boru kesici. Doğru her cevap 2 puan.
3. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren motordur (4 puan). Otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet, traktör, gemi, jeneratör, iş makinesi. (Doğru her cevap 1 puan.)
4. İçten yanmalı motorların sınıflandırmaları; (Her biri 2 puan).
1. Kullandığı yakıta göre (benzin, dizel, LPG);
2. Çalışma zamanına göre (2 veya 4 zamanlı);
3. Silindir sayısına göre;Tek ve Çok silindirli
4. Silindirlerin dizilişine göre (sıralı, V, boksör, W tipi);
5. Soğutma şekline göre (hava, su);
6. Ateşleme şekline göre (buji, sıkıştırma). 
5. Eğeleme yapılırken dikkat edilecek hususlar; (Doğru her cevap 2 puan.)
1. İş parçası mengeneye sıkı bağlanmalı;
2. eğe sapı mutlaka takılı olmalı;
3. eğe ileri harekette bastırılır, geri harekette hafif sürülür;
4. eğe yağlanmamalı;
5. talaş elle değil fırça ile temizlenmeli;
6. eğe çekiç olarak kullanılmamalı. 
6. Ön delik çapı = anma çapı − hatve (4 puan). 10 − 1,5 = 8,5 mm (6 puan).
7. Torkmetre;
1. Cıvata ve somunları üreticinin belirttiği değerde sıkmaya yarayan ölçülü sıkma anahtarıdır (4 puan). 
2. Doğru sıkma torkunu sağlamak için kullanılır (3 puan). 
3. Gevşek sıkılırsa bağlantı gevşer, sızdırır; Fazla sıkılırsa cıvata kopar veya dişler bozulur (3 puan).
8. Supap zaman ayar diyagramı; (Doğru her bilgi 2 puan)
Supapların açılıp kapandığı anların krank mili dönüş açısına (derece) göre gösterildiği diyagramdır (6 puan). Emme supabı açılma/kapanma, egzoz supabı açılma/kapanma, ÜÖN-AÖN konumları, supap bindirmesi. 
9. Dört zamanlı bir motorda; (Her şık 3 puan.)
a) 2 tur (720°). 
b) 1 tur (krank milinin yarı hızıyla döner). 
c) Emme supabı açık, egzoz supabı kapalı. 
d) Her iki supap kapalı. 
e) Egzoz supabı açık, emme supabı kapalı. 
10. İçten yanmalı motorun ana parçaları; (Her parça ve görevi 3 puan.)
Silindir bloku (motorun gövdesi), 
silindir kapağı (yanma odasını kapatır, supapları taşır), 
piston (gazın basıncını alır), 
biyel (pistonun hareketini krank miline iletir), 
krank mili (doğrusal hareketi dönme hareketine çevirir), volan, kam mili, supaplar, karter. 
