KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ALANI
TEMEL OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI – A GRUBU
Adı Soyadı: ....................................................    	Sınıfı/No: ..................    			Aldığı Not: ............
SORULAR
1. (6 puan) Emme manifoldunun ve egzoz manifoldunun görevlerini yazınız.
2. (6 puan) Motor yağının görevlerinden üç tanesini yazınız.
3. (8 puan) Silindir kapağının görevlerinden dört tanesini yazınız.
4. (8 puan) Silindir kapak contasının görevini yazınız. Kapak contası yanan bir motorda görülen iki belirtiyi yazınız.
5. (10 puan) Sıvı soğutmalı bir soğutma sisteminin elemanlarından beş tanesini yazınız.
6. (10 puan) Termostatın görevini yazınız. Termostat kapalı konumda arızalanırsa motorda ne olur?
7. (10 puan) Zaman ayar mekanizmasının görevini ve çeşitlerinden üç tanesini yazınız.
8. (12 puan) Külbütör mekanizmasının görevini yazınız. Külbütör kontrolünde bakılacak iki hususu belirtiniz.
9. (15 puan) a) Silindir bloğunun görevini yazınız. (5 puan)
                     b) Silindir bloğunun yapıldığı iki malzemeyi yazınız. (4 puan)
                     c) Silindir iç çapı hangi aletle ölçülür? Silindirlerde hangi iki aşınma türü kontrol edilir? (6 puan)
10. (15 puan) Sente ve supap bindirmesi kavramlarını açıklayınız. Motor senteye getirilmeden zaman ayar kayışı takılırsa ne olur? (Her biri 5 puan)
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CEVAPLAR
1. Emme manifoldu: hava veya hava-yakıt karışımını silindirlere dağıtır (3 puan). Egzoz manifoldu: yanmış gazları silindirlerden toplayıp egzoz borusuna iletir (3 puan).
2. Sürtünmeyi azaltır, aşınmayı önler;
1. motoru soğutmaya yardım eder;
1. segman-silindir arasında sızdırmazlık sağlar;
1. kir ve tortuyu taşıyarak temizler;
1. paslanmayı önler. Doğru her cevap 2 puan.
3. Silindirleri üstten kapatarak yanma odasını oluşturur;
1. supapları, bujileri veya enjektörleri taşır;
1. emme-egzoz kanallarını içerir;
1. soğutma suyu ve yağ kanalları vardır;
1. külbütör mekanizmasını taşır. Doğru her cevap 2 puan.
4. Silindir kapağı ile blok arasında yanma gazı, soğutma suyu ve yağ sızdırmazlığını sağlar (4 puan). Belirtiler: egzozdan beyaz duman, yağın süt gibi görünmesi, soğutma suyunun azalması, radyatörde kabarcık, güç kaybı. Doğru her belirti 2 puan.
5. Radyatör, su pompası, termostat, fan, radyatör kapağı, genleşme kabı, hortumlar, su ceketi. Doğru her cevap 2 puan.
6. Termostat, motoru çalışma sıcaklığına çabuk ulaştırır ve sıcaklığı sabit tutmak için soğutma sıvısı akışını düzenler (5 puan). Kapalı kalırsa sıvı radyatöre gidemez, motor aşırı ısınır (5 puan).
7. Görev: krank mili ile kam mili arasında hareketi aktararak supapların doğru anda açılıp kapanmasını sağlar (4 puan). Çeşitleri: dişli, zincir, triger kayışı. Her çeşit 2 puan.
8. Görev: kam milinden (veya itici çubuktan) aldığı hareketi supaba ileterek supabı açar (6 puan). Kontrol: yüzeylerde aşınma, çatlak;
1. yağ kanalı tıkanıklığı;
1. mil ve burç boşluğu. Doğru her hus 3 puan.
9. a) Motorun ana gövdesidir;
1. silindirleri, krank mili yataklarını ve su-yağ kanallarını içerir, diğer parçaları taşır (5 puan). b) Dökme demir, alüminyum alaşımı (her biri 2 puan). c) Komparatör (iç çap komparatörü) veya teleskopik geyç ile mikrometre (2 puan);
1. ovallik ve konikleşme (her biri 2 puan).
10. Sente: motorun belirli bir silindirinin ÜÖN'de olduğu konumda krank mili ve kam mili işaretlerinin hizalanmasıdır (5 puan). Supap bindirmesi: egzoz zamanının sonu ile emme zamanının başında emme ve egzoz supaplarının birlikte açık kaldığı kısa süredir (5 puan). Senteye getirilmeden takılırsa supap zamanlaması bozulur;
1. motor düzensiz çalışır, güç kaybeder veya çalışmaz, supaplar pistona çarpıp hasar görebilir (5 puan).
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Hassasiyet: 0,05 mm





