KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ALANI
TEMEL OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI – B GRUBU
Adı Soyadı: ....................................................    	Sınıfı/No: ..................    			Aldığı Not: ............
SORULAR
1. (6 puan) Emme ve egzoz manifoldları motorun neresine bağlanır? Kontrolünde bakılacak iki hususu yazınız.
2. (6 puan) Motorlarda kullanılan iki soğutma sistemi çeşidini yazınız.
3. (8 puan) Soğutma sıvısına antifriz karıştırılmasının dört faydasını yazınız.
4. (8 puan) Silindir kapağı sökülürken ve takılırken dikkat edilecek dört hususu yazınız.
5. (10 puan) Yanma odasının görevini yazınız. Benzinli motorlarda kullanılan iki yanma odası çeşidini belirtiniz.
6. (10 puan) Kam milinin görevini yazınız. Kam mili krank miline göre hangi hızla döner?
7. (10 puan) Triger kayışı neden belirli kilometrede değiştirilmelidir? Kayış gerginliği çok gevşek veya çok sıkı olursa ne olur?
8. (12 puan) Değişken supap zamanlama (VVT) mekanizmasının görevini yazınız. Sağladığı iki faydayı belirtiniz.
9. (15 puan) Motor soğutma sıvısını değiştirme işlem basamaklarını sırasıyla yazınız. (5 basamak)
10. (15 puan) Silindir bloğunun kontrolünde bakılacak beş noktayı yazınız.
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CEVAPLAR
1. Silindir kapağının yan yüzüne bağlanır (2 puan). Çatlak/kırık kontrolü, bağlantı yüzeyinin düzlüğü, conta sızıntısı. Doğru her cevap 2 puan.
2. Hava soğutmalı (3 puan), sıvı (su) soğutmalı (3 puan).
3. Donmayı önler;
1. kaynama noktasını yükseltir;
1. paslanma ve korozyona karşı korur;
1. su pompası ve conta gibi parçaları yağlar;
1. kireçlenmeyi azaltır. Doğru her cevap 2 puan.
4. Motor soğukken sökülmeli;
1. cıvatalar üreticinin belirttiği sıraya veya çaprazlama gevşetilmeli;
1. yeni conta kullanılmalı;
1. takarken üretici sırası ve torkuyla sıkılmalı;
1. kapak ve blok yüzeyleri temizlenip düzlük kontrol edilmeli. Doğru her cevap 2 puan.
5. Görev: yakıt-hava karışımının yandığı ve basıncın oluştuğu hacmi oluşturmak (4 puan). Yarım küre, kama, küvet, çatı tipi. Her çeşit 3 puan.
6. Supapları (itici veya külbütör aracılığıyla) açıp kapatır (5 puan). Krank milinin yarı hızıyla döner (krank mili 2 tur, kam mili 1 tur) (5 puan).
7. Kayış zamanla aşınır, çatlar, esnekliğini kaybeder;
1. kopması hâlinde supaplar piston ile çarpışıp motor ağır hasar görebilir (5 puan). Gevşek olursa dişliden atlar, zaman ayarı bozulur;
1. çok sıkı olursa kayış ve rulmanlar çabuk aşınır, gürültü yapar (5 puan).
8. Motor devrine ve yüke göre supapların açılma-kapanma zamanını (gerekirse açıklığını) değiştirir (6 puan). Yakıt tüketimi azalır, güç ve tork artar, egzoz emisyonu azalır. Doğru her fayda 3 puan.
9.
1. 1) Motor soğukken radyatör kapağı açılır.
1. 2) Alt hortum veya boşaltma musluğu açılarak sıvı kaba boşaltılır.
1. 3) Boşaltma noktası kapatılır (gerekirse sistem temiz suyla yıkanır).
1. 4) Yeni sıvı doğru karışım oranıyla doldurulur.
1. 5) Motor çalıştırılıp hava alınır, seviye kontrol edilir. Her basamak 3 puan.
10. Çatlak/kırık;
1. üst yüzeyin düzlüğü (çelik cetvel ve yaprak geyç ile);
1. silindir aşınması (ovallik-konikleşme);
1. silindir yüzeyinde çizik;
1. su-yağ kanallarında tıkanıklık;
1. cıvata dişlerinin durumu. Doğru her cevap 3 puan.
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