KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ALANI
TEMEL OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI – A GRUBU
Adı Soyadı: ....................................................    	Sınıfı/No: ..................    			Aldığı Not: ............
SORULAR
1. (6 puan) Yağlama sisteminde karter ve yağ pompasının görevlerini yazınız.
2. (6 puan) Elektrik akımı, gerilim ve direncin birimlerini ve sembollerini yazınız.
3. (8 puan) Ohm kanununu yazınız. 12 V'luk bir kaynağa bağlı 4 Ω'luk direncin çektiği akım kaç amperdir?
4. (8 puan) İletken ve yalıtkan maddeleri tanımlayınız ve birer örnek yazınız.
5. (10 puan) Piston-biyel mekanizmasının görevini yazınız. Kompresyon segmanı ile yağ segmanının görevlerini belirtiniz.
6. (10 puan) Krank milinin görevini yazınız. Krank mili kontrolünde yapılan iki işlemi belirtiniz.
7. (10 puan) Volanın görevlerinden iki tanesini yazınız.
8. (12 puan) Basit bir elektrik devresinin elemanlarını yazınız. (4 eleman, her biri 3 puan)
9. (15 puan) 4 Ω ve 8 Ω'luk iki direnç seri bağlanıp 12 V'luk akü ile beslenmektedir. a) Toplam direnci
                     b) Devre akımını
                     c) 4 Ω'luk direncin uçlarındaki gerilimi bulunuz. (Her şık 5 puan)
10. (15 puan) Krank mili yatağı yağ boşluğunun plastik geyç ile ölçülmesi işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.
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CEVAPLAR
1. Karter: motor yağını depolar (3 puan). Yağ pompası: yağı karterden alıp basınçla yağlama kanallarına gönderir (3 puan).
2. Akım: amper (A). Gerilim: volt (V). Direnç: ohm (Ω). Her biri 2 puan.
3. I = V / R (4 puan). I = 12 / 4 = 3 A (4 puan).
4. İletken: elektrik akımını kolay ileten madde, örnek bakır (4 puan). Yalıtkan: elektrik akımını iletmeyen madde, örnek plastik, kauçuk, cam (4 puan).
5. Pistonun doğrusal hareketini biyel aracılığıyla krank miline iletir;
1. yanma basıncını kuvvete çevirir (4 puan). Kompresyon segmanı: sıkıştırma ve yanma gazının kaçmasını önler (3 puan). Yağ segmanı: silindir cidarındaki fazla yağı sıyırıp karter yönüne gönderir (3 puan).
6. Görev: pistonların doğrusal hareketini dönme hareketine çevirir ve gücü iletir (4 puan). Kontrol: eğrilik (V blok ve komparatör ile), muylu çapı ve ovallik-konikleşme (mikrometre ile), çizik ve aşınma. Her işlem 3 puan.
7. Dönme hareketini düzgünleştirir (enerji depolayarak), marş dişlisinin motoru döndürmesi için dişli çevre sağlar, debriyaj yüzeyi olarak çalışır. Doğru her görev 5 puan.
8. Kaynak (akü), iletken (kablo), kontrol elemanı (anahtar), yük (lamba, direnç). Her eleman 3 puan.
9. a) Rt = 4 + 8 = 12 Ω. b) I = V / Rt = 12 / 12 = 1 A. c) V1 = I × R1 = 1 × 4 = 4 V. Her şık 5 puan.
10.
1. 1) Muylu ve yatak yüzeyleri temizlenir, yağdan arındırılır.
1. 2) Plastik geyç teli muylu üzerine boyuna yerleştirilir.
1. 3) Yatak kapağı takılıp belirtilen torkta sıkılır (mil döndürülmez).
1. 4) Kapak sökülür.
1. 5) Ezilmiş telin genişliği paket üzerindeki skala ile karşılaştırılıp yağ boşluğu okunur ve üretici değeriyle kıyaslanır. Her basamak 3 puan.
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