KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ALANI
TEMEL OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI – B GRUBU
Adı Soyadı: ....................................................    	Sınıfı/No: ..................    			Aldığı Not: ............
SORULAR
1. (6 puan) Motorlarda kullanılan yağlama sistemi çeşitlerinden üç tanesini yazınız.
2. (6 puan) Üzerinden akım geçen iletkenin etrafında ne oluşur? Bu özellikten yararlanılan iki araç parçası yazınız.
3. (8 puan) Yağ filtresinin görevini yazınız. Neden belirli aralıklarla değiştirilmelidir?
4. (8 puan) Yağlama sistemi elemanlarından dört tanesini yazınız.
5. (10 puan) Bir devrede akım 2 A, direnç 5 Ω ise gerilim kaç volttur? Formülü yazarak hesaplayınız.
6. (10 puan) Piston piminin ve biyel kolunun görevlerini yazınız.
7. (10 puan) Krank mili keçesinin görevini yazınız. Keçe arızalanırsa hangi belirti görülür?
8. (12 puan) Seri bağlı devrede akım ve gerilimin, paralel bağlı devrede akım ve gerilimin nasıl olduğunu yazınız. (Her biri 3 puan)
9. (15 puan) 6 Ω ve 3 Ω'luk iki direnç paralel bağlanıp 12 V'luk akü ile beslenmektedir. a) Her koldan geçen akımı
                     b) Toplam akımı
                     c) Eşdeğer direnci bulunuz. (Her şık 5 puan)
10. (15 puan) Piston-biyel mekanizmasında sökme sonrası yapılan kontrol ve ölçümlerden beş tanesini yazınız.
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CEVAPLAR
1. Sıçratmalı (spalaş), basınçlı, karışık (sıçratmalı-basınçlı), kuru karter. Doğru her cevap 2 puan.
2. Manyetik alan oluşur (2 puan). Röle, bobin, marş motoru, enjektör, selenoid. Doğru her cevap 2 puan.
3. Yağdaki metal tozu, kurum ve kiri tutarak motor parçalarının aşınmasını önler (4 puan). Filtre dolunca tıkanır, yağ akışı ve temizleme görevi azalır;
1. bu yüzden periyodik değiştirilir (4 puan).
4. Karter, yağ pompası, yağ filtresi, emniyet (by-pass) supabı, yağ basınç sensörü, yağ çubuğu, yağ soğutucusu. Doğru her cevap 2 puan.
5. V = I × R (4 puan). V = 2 × 5 = 10 V (6 puan).
6. Piston pimi: pistonu biyel kolunun küçük başına mafsallı bağlar (5 puan). Biyel kolu: pistonun hareketini krank miline iletir (5 puan).
7. Krank mili uçlarından (ön ve arka) motor yağının dışarı sızmasını önler (5 puan). Arızalanırsa yağ sızıntısı, yağ seviyesinde düşme, volan/debriyajda yağlanma görülür (5 puan).
8. Seri devrede: akım her elemanda aynıdır (3 puan), gerilim elemanlar arasında bölünür (3 puan). Paralel devrede: gerilim her kolda aynıdır (3 puan), akım kollar arasında bölünür (3 puan).
9. a) I1 = 12 / 6 = 2 A, I2 = 12 / 3 = 4 A (5 puan). b) It = 2 + 4 = 6 A (5 puan). c) Reş = V / It = 12 / 6 = 2 Ω (5 puan).
10. Pistonda çizik, aşınma ve çatlak kontrolü;
1. piston-silindir boşluğu;
1. segman ağız aralığı;
1. segman yan (kanal) boşluğu;
1. piston pimi-burç boşluğu;
1. biyel kolunda eğrilik ve burulma kontrolü. Doğru her cevap 3 puan.
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