YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
2024/2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
ARAÇ TEKNOLOJİSİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

Adı Soyadı	:			 	Sınıfı/No:				Aldığı Not:

SORULAR
1. Motorun tanımını yapınız. (10 Puan)
2. Silindir dizilişlerine göre motor çeşitlerini yazınız. (10 Puan)
3. Motorda zaman oluşumlarını sırasına göre yazınız.(10 Puan)
4. Krank milinin görevini yazınız (10 Puan)
5. Piston da kullanılan segmanların çeşitlerini yazınız. (10 Puan)
6. Aşağıdaki terimlerin açıklamalarını yanlarına yazınız. (20 Puan)

Ölü Nokta:
Kurs:
Zaman:
Çevrim:

7. Aşağıdaki ifadelerin tanımlarını yazınız. (20 Puan)

Sente:
Supap Bindirmesi:

8. 4 ve 6 silindirli motorlar da kardeş çalışan pistonları yazınız. (10 Puan)


Süre : 40 Dk										Başarılar 
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAPLAR






















2024/2025 ARAÇ TEKNOLOJİSİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI CEVAP ANAHTARI


1. Motorun tanımını yapınız. (10 Puan)
Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir.

2. Silindir dizilişlerine göre motor çeşitlerini yazınız. (10 Puan)
a-Sıra tipi motor
b-V tipi motor
c-Boxer tipi motor
d-Yıldız tipi motor
e-W tipi motor

3. Motorda zaman oluşumlarını sırasına göre yazınız. (10 Puan)
Emme zamanı
Sıkıştırma zamanı
Ateşleme zamanı
Egzoz zamanı

4. Krank milinin görevini yazınız. (10 Puan)
Pistondan aldığı doğrusal hareketi dairesel harekete dönüştüren elemana krank mili denir

5. Piston da kullanılan segmanların çeşitlerini yazınız. (10 Puan)
Ateşleme Segmanı
Kompresyon Segmanı
Yağ segmanı
6. Aşağıdaki terimlerin açıklamalarını yanlarına yazınız. (20 Puan)
Ölü Nokta: Pistonun silindir içersin de, yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ölü nokta denir
Kurs: Pistonun A.Ö.N. ile Ü.Ö.N. ta arasında aldığı yoldur
Zaman: Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı bir harekete zaman denir
Çevrim: Tekrarlanmadan meydana gelen olayların toplamına bir çevrim denir

7. Aşağıdaki ifadelerin tanımlarını yazınız. (20 Puan)
Sente: Sıkıştırma zamanı sonu iş zamanı başlangıcında, pistonun Ü.Ö.N. da bulunduğu anda, her iki supabında bir an kapalı olduğu duruma sente denir.
Supap Bindirmesi: Egzoz zamanını sonu emme zamanı başlangıcında, pistonun Ü.Ö.N de bulunduğu anda, egzoz ve emme supaplarının beraberce bir süre için açık kaldığı duruma supap bindirmesi denir.
8. 4 ve 6 silindirli motorlar da kardeş çalışan pistonları yazınız. (10 Puan)
4.Silindirli de		: 1-4 / 2-3
6 Silindirli de 		: 1-6 / 2-5 / 3-4

