KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİNİ ALANI  
10/C SINIFI ARAÇLARDA HİDROLİK PNOMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI 

Adı ve Soyadı	:					Sınıfı,No:				Notu:

SORULAR
1.   Hidroliğin araçlarda kullanıldığı yerlerden 2 tanesini yazınız.


2.   Bir hidrolik yağın özgül kütlesi d=750 kg/m³’ tür. Yağın üst seviyesi ile pompa girişi arasındaki yükseklik 2m olduğuna göre pompanın girişindeki basınç ne kadardır?  ( g=10 m/s²)     

 


3.   Kesit Alanı  A=2 m² olan pistona uygulanan kuvvet F=150 N’ dur. Uygulanan kuvvetin sonucunda oluşan basınç nedir?





[image: ]4.  
Kesit alanı 1 m²’ olan küçük pistona uygulanan kuvvet 40 N dur. Kesit alanı  2  m² olan büyük pistona uygulanan kuvveti bulunuz?






5.  Kesit alanı 2 m² olan borudan geçen hidrolik akışkanın ortalama hızı 5 m/s dir. Aynı sistem içinde akışkan      1m²’ lik boru çapından geçerken hızı ne olur?






6.  Bir hidrolik basınç yükselticide itme pistonuna (büyük pistona) uygulanan basınç 100 Pa dır .Küçük piston alanı 0.1m² ve büyük piston alanı 0.2m² dir. Küçük pistonun oluşturduğu basıncı bulunuz?





7.  Hidrolik yağın görevlerinden 2 tanesini yazınız.


8.  Pascal Kanununun tanımını yazınız.



9.  Belirli  kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarına ne ad verilir? 


10. Yağların akmaya karşı gösterdiği dirence  ne  ad verilir?


NOT: Her soru 10 Puan Süre: 40 dakikadır.  Soruların çözümünde aşağıda belirtilen formüller kullanılabilir.
 
(    P=h x d x g       P=F/A     F1 x A2=F2 x A1        A1xV1 = A2xV2              P1x A1=P2xA2 ) 		







Sınav süresi 40 dakikadır. Her soru 10 puandır.
DERS ÖĞRETMENLERİ : Abdullah YANIK                                                 BAŞARILAR.

KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİNİ ALANI  
10/C SINIFI ARAÇLARDA HİDROLİK PNOMATİK DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI 

Adı ve Soyadı	:					Sınıfı,No:				Notu:

CEVAPLAR
1.   Hidroliğin araçlarda kullanıldığı yerlerden 2 tanesini yazınız.

a-Fren sistemi 	b-Direksiyon sistemi  	c-Süspansiyon	   d-Kavrama sistemi

2.   Bir hidrolik yağın özgül kütlesi d=750 kg/m³’ tür. Yağın üst seviyesi ile pompa girişi arasındaki yükseklik 2m olduğuna göre pompanın girişindeki basınç ne kadardır?  ( g=10 m/s²)     

P=h x d x g      		P = 2x750x 10      		P=15000  Pa.

3.   Kesit Alanı  A=2 m² olan pistona uygulanan kuvvet F=150 N’ dur. Uygulanan kuvvetin sonucunda oluşan basınç nedir?

P= F / A     		P= 150 / 2   		P= 75 Pa
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Kesit alanı 1 m²’ olan küçük pistona uygulanan kuvvet 40 N dur. Kesit alanı  2  m² olan büyük pistona uygulanan kuvveti bulunuz?


F1 x A2=F2 x A1         	F2= (F1 x A2 ) /A1      F2= ( 40x2 ) / 1  	F2= 80 N

5.  Kesit alanı 2 m² olan borudan geçen hidrolik akışkanın ortalama hızı 5 m/s dir. Aynı sistem içinde akışkan      1m²’ lik boru çapından geçerken hızı ne olur?

A1 ×V1 = A2 ×V2     	2 x 5 = 1 x V2        	V2 = 10/1    		V2 = 10 m/s    

6.  Bir hidrolik basınç yükselticide itme pistonuna (büyük pistona) uygulanan basınç 100 Pa dır .Küçük piston alanı 0.1m² ve büyük piston alanı 0.2m² dir. Küçük pistonun oluşturduğu basıncı bulunuz?

P1x A1 =  A2  x P2   	100x0.2 = 0.1x P2  		P2 =(100x0.2 ) / 0.1 		P2=200 Pa


7.  Hidrolik yağın görevlerinden 2 tanesini yazınız.

a. Aşınmayı önler      		b. Sürtünmeyi azaltır.     		c. Soğutmaya yardım eder.           
d. Paslanmayı önler     	e. Sistemi temizler

8.  Pascal Kanununun tanımını yazınız.

Sıvı dolu bir kaba uygulanan kuvvet sonucu meydana gelen basınç sıvı tarafından  kabın bütün yüzeylerine aynen iletilir.

9.  Belirli  kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarına ne ad verilir? 

Debi denir.

10. Yağların akmaya karşı gösterdiği dirence  ne  denir.

Viskozite denir











Sınav süresi 40 dakikadır. Her soru 10 puandır.
DERS ÖĞRETMENLERİ : Abdullah YANIK                                                 BAŞARILAR.
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