KIRIKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİNİ ALANI  
10/C SINIFI ARAÇLARDA HİDROLİK PNOMATİK DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI 

Adı ve Soyadı	:					Sınıfı,No:				Notu:

SORULAR
1.	a)Pnömatiğin tanımını yapınız. 
b)Atmosferdeki havanın içinde bulunan gazları % olarak yazınız.

2. 	a)Boyle-Mariotte kanunu nedir?
b)Gay –Lussac kanunu nedir?
3.	Pnömatik devrelerin ana kısımlarından 5 tanesini yazınız.
4. 	a)Pnömatik devrelerde şartlandırıcılar neden kullanılır?
b)Kompresörde kullanılan basınç regülatörü ne işe yarar?

5. 	a)Mutlak nem nedir?
b)Bağıl nem nedir?
6.	Ventüri prensibini yağlama sistemi için şekille açıklayınız.
7.	Manometre ne işe yarar?
8.	Boruları birleştirmede hangi bağlantı elemanları kullanılır?
9. 	a)Pnömatik silindir çeşitleri nelerdir?
b)Silindirin elemanları nelerdir?
10. 	Sembolleri verilen parçaların adlarını yazınız.
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Sınav süresi 40 dakikadır. Her Soru 10 puandır.
DERS ÖĞRETMENLERİ : Abdullah YANIK                                                 BAŞARILAR.
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10/C SINIFI ARAÇLARDA HİDROLİK PNOMATİK DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMASI 

Adı ve Soyadı	:					Sınıfı,No:				Notu:

CEVAPLAR
1.  	a)Pnömatiğin tanımını yapınız. 
Hava ile çalışan sistemlere denir.
b)Atmosferdeki havanın içinde bulunan gazları %olarak yazınız.
%21 Oksijen(O2),%78 Azot(N2),%1’i diğer gazlardır.
2.  	a)Boyle-Mariotte kanunu nedir?
Kapalı bir kapta sıkıştırılan gazın sıcaklığı sabit kalmak şartıyla, hacmi ile basıncının çarpımı eşittir.Ya da sıcaklığı sabit tutulan bir miktar gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır.
b)Gay –Lussac kanunu nedir?
1.Basıncı sabit tutulan gazın sıcaklığı değiştikçe,hacmi sıcaklık ile orantılı olarak değişir.
2.Bir gazın sıcaklığı sabit hacim altında değiştirildiği zaman ,gazı basıncı sıcaklık ile orantılı            olarak değişmektedir.
3.	Pnömatik devrelerin ana kısımlarından 5 tanesini yazınız.
1.Kompresörler	2.Şartlandırıcılar	3.Manometreler	     4.Susturucular
5.BasınçAnahtarı	6.Borular		7.Pnömatik Silindirler      8.PnömatikMotorlar	9.Pnömatik Valfler

4.	a)Pnömatik devrelerde şartlandırıcılar neden kullanılır?
Kompresörlerde üretilen ve pnömatik devrelere gönderilen havanın temizlenmesi için kullanılır.Şartlandırıcılar;filtre,yağlayıcı ve basınç regülatörüyle bu işi yapar.
b)Kompresörde kullanılan basınç regülatörü ne işe yarar?
Kompresörden gelecek olan şok ve dalgalanmaları yok eder.Sisteme düzenli ve sürekli olarak basınç gönderilmesine yardımcı olur.
5. 	a)Mutlak nem nedir?
1 m3havanın içinde bulunan nem miktarıdır.
b)Bağıl nem nedir?
1m3 havanın içindeki mutlak nem oranının yüzde miktarının doyma miktarına oranına denir.
6.	Ventüri prensibini yağlama sistemi için şekille açıklayınız.
Hava, şartlandırıcı ünitesine takılan yağlayıcılardan geçerken bir miktar yağı emerek geçer.Yağın emilmesi sırasında ‘Ventüri Prensibine göre ,dar bir kesitten geçerken havanın hızı artar, basıncı düşer.’Böylece yağ havaya karışır.
7.	Manometre ne işe yarar?
Pnömatik sistemlerde hava tankı ile şartlandırıcıdaki basınç regülatörü üzerine takılarak havanın basıncını ölçmeye yarar.
8.	Boruları birleştirmede hangi bağlantı elemanları kullanılır?
Rakorlar ve Manşonlar
9. 	a)Pnömatik silindir çeşitleri nelerdir?
1.Tek etkili silindirler	2.Çift etkili silindirler	3.Tandem silindirler		4.Teleskopik silindirler 5.Döner silindirler		6.Özel silindirler
b)Silindirin elemanları nelerdir?
1.Silindir gömleği   2.Piston	3.Piston kolu	4.Sızdırmazlık elemanları 5.Bağlantı elemanları
[image: ]10. Sembolleri verilen parçaların adlarını yazınız.[image: ]
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  a:Kompresör                        b:Filtre	              c:Susturucu	               d:Basınç Ayar Valfi
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