YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
SEÇMELİ YAKIT HÜCRELİ ARAÇLAR DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Hidrojenin kokusuzluğu, düşük yoğunluğu, yanıcılığı ve enerji taşıyıcılığı araçlarda kullanım açısından ne ifade eder? Her birini açıklayınız. (20 Puan)


2. Yakıt hücreli araçta hızlanma ve yavaşlama sırasında batarya ile elektrik motorunun görevlerini ayrı ayrı açıklayınız. (20 Puan)


3. Elektrolizör ile yakıt hücresini enerji dönüşümü ve görevleri bakımından karşılaştırınız. (15 Puan)


4. 2H₂ + O₂ → 2H₂O denkleminde girenleri ve ürünü yazınız; her iki taraftaki hidrojen ve oksijen atomlarını sayınız. (15 Puan)


5. Hidrojenin kilogram başına enerji içeriğinin yüksek olması, araçta küçük bir tankın yeterli olduğunu kanıtlar mı? Gerekçesiyle yazınız. (10 Puan)


6. Gücü 15 kW olan bir araç sistemi 40 dakika çalışıyor. Güç sabitken tüketilen elektrik enerjisini kWh olarak hesaplayınız. (10 Puan)


7. Yakıt hücreli aracın kullanım yerindeki emisyonuna bakmak, çevresel etkisini değerlendirmek için neden yeterli değildir? (10 Puan)


Başarılar
Süre: 40 Dk								Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK
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1. Hidrojenin kokusuzluğu, düşük yoğunluğu, yanıcılığı ve enerji taşıyıcılığı araçlarda kullanım açısından ne ifade eder? Her birini açıklayınız. (20 Puan)
Kokusuzluk nedeniyle koku ile kaçak kararı verilemez (5). Düşük yoğunluk nedeniyle depolama hacmi önemlidir (5). Yanıcılık uygun güvenlik önlemleri gerektirir (5). Enerji taşıyıcısı oluşu, üretim için enerji kullanılıp bu enerjinin taşınmasına aracılık etmesidir (5).

2. Yakıt hücreli araçta hızlanma ve yavaşlama sırasında batarya ile elektrik motorunun görevlerini ayrı ayrı açıklayınız. (20 Puan)
Hızlanmada batarya elektrik desteği verir, motor çekiş torku üretir (2 × 5 = 10). Yavaşlamada motor jeneratör olarak çalışabilir, batarya uygun koşullarda enerjiyi depolar (2 × 5 = 10).

3. Elektrolizör ile yakıt hücresini enerji dönüşümü ve görevleri bakımından karşılaştırınız. (15 Puan)
Elektrolizör elektrik kullanarak sudan hidrojen ve oksijen üretir (5). Yakıt hücresi yakıtın kimyasal enerjisinden elektrik üretir (5). Biri hidrojen üretiminde, diğeri elektrik elde edilmesinde kullanılır (5).

4. 2H₂ + O₂ → 2H₂O denkleminde girenleri ve ürünü yazınız; her iki taraftaki hidrojen ve oksijen atomlarını sayınız. (15 Puan)
Girenler hidrojen ve oksijen, ürün sudur (5). Her iki tarafta dört hidrojen atomu vardır (5). Her iki tarafta iki oksijen atomu vardır (5).

5. Hidrojenin kilogram başına enerji içeriğinin yüksek olması, araçta küçük bir tankın yeterli olduğunu kanıtlar mı? Gerekçesiyle yazınız. (10 Puan)
Hayır (2). Kütle başına enerji ile hacim başına enerji farklıdır; hidrojenin yoğunluğu ve depolama koşulları tank hacmini etkiler (8).

6. Gücü 15 kW olan bir araç sistemi 40 dakika çalışıyor. Güç sabitken tüketilen elektrik enerjisini kWh olarak hesaplayınız. (10 Puan)
40 dakika = 2/3 saat (3). E = P × t (3). E = 15 × 2/3 = 10 kWh (4).

7. Yakıt hücreli aracın kullanım yerindeki emisyonuna bakmak, çevresel etkisini değerlendirmek için neden yeterli değildir? (10 Puan)
Hidrojen üretiminde kullanılan enerji kaynağı etkiyi değiştirir (5). Hazırlama, taşıma ve sıkıştırma gibi diğer aşamalar da değerlendirilmelidir (5).

Anlamı doğru eşdeğer cevaplar kabul edilir. Kısmi puanlar yukarıda belirtilmiştir. Süre: 40 dakika.
