YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
KRANK MİLİ VE PİSTON-BİYEL YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Motor yataklarının görevi nedir? (10 Puan)
2. Yatak çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
3. Yağ boşluğu nedir? (10 Puan)
4. Krank mili eksenel boşluğu neden verilir? (10 Puan)
5. Yatak arızaları nelerdir? (10 Puan)
6. Kam mili yataklarının görevi nedir? (10 Puan)
7. Yatak gerecinde aranılan özellikler nelerdir? (10 Puan)
8. Yataklarda metal erimesi neden oluşur? (15 Puan)
9. Yatak kenar çıkıntısı nedir ve neden verilir? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									          Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 KRANK MİLİ VE PİSTON-BİYEL YENİLEŞTİRME DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI
	1. Motor yataklarının görevi nedir? (10 Puan)
Mil ve muyluları gerekli konumda tutarak dönüşünü sağlar, üzerlerine gelen yükleri karşılar ve muylulardan önce aşınarak muyluların çalışma ömrünü uzatırlar.

	2. Yatak çeşitleri nelerdir? (10 Puan)
a) Hassas işlenmiş standart yatak, 
b) Hassas işlenmiş standarttan küçük yatak, 
c) Yarı işlenmiş hassas yatak, 
d) Yarı işlenmiş merkez yatak 
e) Yarı hassas yataktır.

	3. Yağ boşluğu nedir? (10 Puan)
Muyluların yatak içinde normal dönmesi, doğrudan yatak metaline sürtünmemesi, yağ filmi oluşması, soğuma ve yağ akışının sağlanması için verilen boşluktur.

	4. Krank mili eksenel boşluğu neden verilir? (10 Puan)
Ana ve kol yataklarında kasıntının önlenebilmesi için eksenel boşluk bırakılır.

	5. Yatak arızaları nelerdir? (10 Puan)
	a) Metal yorulması, 
	b) Metal yorulması, 

	c) Aşınma, 
	d) Aşınma, 

	e) Korozyon, 
	f) Korozyon, 




	6. Kam mili yataklarının görevi nedir? (10 Puan)
Kam milini gerekli konumda tutarak dönüşünü sağlar, üzerine gelen yükleri karşılar ve muylulardan önce aşınarak kam milinin kullanım süresini uzatır.

	7. Yatak gerecinde aranılan özellikler nelerdir? (10 Puan)
a) Yanma kuvvetlerinin değişik etkilerine dayanmalı, 
b) Uzun ömürlü olmalı, 
c) Sık arıza yapmamalı, 
d) Muyluları aşınma ve bozulmadan korumalı 
e) Milin serbest ve sessiz dönmesini sağlamalıdır.

	8. Yataklarda metal erimesi neden oluşur? (15 Puan)
Ana yataklardaki yanmaya motorun yağsız kalması; kol yataklarındaki yanmaya ise yağ kanallarındaki tıkanmalar ve farklı yatak boşlukları neden olabilir.

	9. Yatak kenar çıkıntısı nedir ve neden verilir? (15 Puan)
Yatak kenar çıkıntısı (çene payı), yatak yuvasına oturduğunda kenarların yuva seviyesinden biraz yukarıda kalmasıdır. Kepler sıkıldığında yatak sırtı ile yuva yüzeylerinin düzgün ve sıkı temas etmesini sağlar.



