YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Alternatörde yapılabilecek kontrollerden beşini yazınız. (20 Puan)
2. Regülatörün (konjektörün) görevi nedir? (10 Puan)
3. Elektronik ateşleme sistemi çeşitlerinden üç tanesini yazınız. (10 Puan)
4. Platin kumandalı transistörlü ateşleme sisteminin parçalarından beşini yazınız. (20 Puan)
5. Hall etkili ateşleme sisteminin temel parçalarından beşini yazınız. (20 Puan)
6. Şarj sisteminde görülebilecek arızalardan beşini yazınız. (20 Puan)
Başarılar
Süre: 40 Dk								Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK

































YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

1. Alternatörde yapılabilecek kontrollerden beşini yazınız. (20 Puan)
1. Kayış gerginliği kontrolü
2. Şarj gerilimi kontrolü
3. Şarj akımı kontrolü
4. Kablo bağlantıları kontrolü
5. Rulman ve ses kontrolü

2. Regülatörün (konjektörün) görevi nedir? (10 Puan)
Alternatör çıkış gerilimini belirli sınırlar içinde tutmaktır.

3. Elektronik ateşleme sistemi çeşitlerinden üç tanesini yazınız. (10 Puan)
1. Platin kumandalı elektronik ateşleme
2. Endüktif vericili elektronik ateşleme
3. Hall etkili elektronik ateşleme

4. Platin kumandalı transistörlü ateşleme sisteminin parçalarından beşini yazınız. (20 Puan)
1. Akü
2. Kontak anahtarı
3. Ateşleme bobini
4. Transistörlü kontrol ünitesi
5. Distribütör

5. Hall etkili ateşleme sisteminin temel parçalarından beşini yazınız. (20 Puan)
1. Hall sensörü
2. Tetikleme diski
3. Elektronik kontrol ünitesi
4. Ateşleme bobini
5. Bujiler

6. Şarj sisteminde görülebilecek arızalardan beşini yazınız. (20 Puan)
1. Akünün şarj olmaması
2. Aşırı şarj
3. Kayışın gevşek olması
4. Alternatörün sesli çalışması
5. Şarj ikaz lambasının sönmemesi
