YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Tek nokta enjeksiyon sisteminin temel elemanlarından beşini yazınız. (20 Puan)
2. Araç klima sisteminin görevlerinden üç tanesini yazınız. (10 Puan)
3. Klima soğutucu akışkanının görevi nedir? (10 Puan)
4. Klima servisinde kullanılan araçlardan 3 tanesini yazınız. (15 Puan)
5. Klima kompresörünün görevi nedir? (10 Puan)
6. Klima soğutucu akışkan devresinin temel elemanlarından 3 tanesini yazınız. (15 Puan)
7. Klima sisteminde görülebilecek arızalardan beşini yazınız. (20 Puan)
 
Başarılar
Süre: 40 Dk								Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK























YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI
1. Tek nokta enjeksiyon sisteminin temel elemanlarından beşini yazınız. (20 Puan)
1. Yakıt pompası
2. Enjektör
3. Gaz kelebeği gövdesi
4. ECU
5. Basınç regülatörü

2. Araç klima sisteminin görevlerinden üç tanesini yazınız. (10 Puan)
1. Kabin sıcaklığını düşürmek
2. Havadaki nemi azaltmak
3. Konforlu hava şartı sağlamak

3. Klima soğutucu akışkanının görevi nedir? (10 Puan)
Sistem içinde ısıyı taşıyarak kabin havasının soğutulmasını sağlar.

4. Klima servisinde kullanılan araçlardan 3 tanesini yazınız. (15 Puan)
1. Klima dolum cihazı
2. Manometre seti
3. Kaçak kontrol cihazı
4. Vakum pompası
5. Termometre

5. Klima kompresörünün görevi nedir? (10 Puan)
Soğutucu akışkanı sıkıştırarak sistem içinde dolaşmasını sağlar.

6. Klima soğutucu akışkan devresinin temel elemanlarından 3 tanesini yazınız. (15 Puan)
1. Kompresör
2. Kondenser
3. Kurutucu/filtre
4. Genleşme valfi
5. Evaporatör

7. Klima sisteminde görülebilecek arızalardan beşini yazınız. (20 Puan)
1. Soğutmama
2. Gaz kaçağı
3. Kompresörün devreye girmemesi
4. Fan arızası
5. Devrede tıkanma
