YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı :					Sınıfı/No:				Aldığı Not:
SORULAR
1. Hidrolik dizel enjektörünün görevlerini ve iyi bir püskürtmede bulunması gereken özellikleri maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Dizel yakıt sisteminde hava bulunmasının nedenlerini ve motorda oluşturabileceği iki sorunu yazınız. (15 Puan)
3. Dizel yakıt sisteminin havası genel olarak nasıl alınır? Kısaca açıklayınız. (10 Puan)
4. Isıtma bujisinin görevi nedir? (10 Puan)
5. Turboşarjın motora sağladığı temel fayda nedir? (10 Puan)
6. Intercooler neden kullanılır? (10 Puan)
7. Turboşarjdan çıkan sıkıştırılmış havayı soğutan elemana .................... denir. (10 Puan)
8. Soğuk dizel motorunun ilk çalışmasını kolaylaştıran elemana .................... denir. (10 Puan)
9. (   ) Yakıt sisteminde hava bulunması motorun geç çalışmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. (5 Puan)
10. (   ) Intercooler'ın görevi motor yağını soğutmaktır. (5 Puan)

Süre : 40 Dk									        Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


2026/2027 DİZEL YAKIT SİSTEMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI

	1. Hidrolik dizel enjektörünün görevlerini ve iyi bir püskürtmede bulunması gereken özellikleri maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
Yakıtı yanma odasına gerekli basınçta püskürtmek; yakıtı ince zerreciklere ayırmak; uygun püskürtme şekli oluşturmak; püskürtme sonunda damlatma yapmamak.

	2. Dizel yakıt sisteminde hava bulunmasının nedenlerini ve motorda oluşturabileceği iki sorunu yazınız. (15 Puan)
Nedenler: Yakıtın bitmesi, bağlantıların gevşek/sızdırır olması, filtre veya hatların sökülmesi. Sorunlar: Motorun geç çalışması veya çalışmaması; düzensiz çalışma ve güç kaybı.

	3. Dizel yakıt sisteminin havası genel olarak nasıl alınır? Kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Sistem yakıtla doldurulur; üretici tarafından belirtilen hava alma noktaları açılır; el pompası veya uygun yöntemle hava kabarcığı kalmadan yakıt gelinceye kadar pompalama yapılır ve bağlantılar kapatılır.

	4. Isıtma bujisinin görevi nedir? (10 Puan)
Özellikle soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırmak için yanma odasındaki havanın/sıkıştırma bölgesinin sıcaklığını yükseltmektir.

	5. Turboşarjın motora sağladığı temel fayda nedir? (10 Puan)
Silindirlere daha fazla hava göndererek daha fazla yakıtın verimli yakılmasına, motor gücü ve torkunun artırılmasına yardımcı olur.

	6. Intercooler neden kullanılır? (10 Puan)
Turboşarj tarafından sıkıştırılan ve ısınan havayı soğutarak yoğunluğunu artırmak ve silindirlere daha fazla oksijen girmesini sağlamak için kullanılır.

	7. Turboşarjdan çıkan sıkıştırılmış havayı soğutan elemana .................... denir. (10 Puan)
intercooler

	8. Soğuk dizel motorunun ilk çalışmasını kolaylaştıran elemana .................... denir. (10 Puan)
ısıtma bujisi

	9. (   ) Yakıt sisteminde hava bulunması motorun geç çalışmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. (5 Puan)
Doğru

	10. (   ) Intercooler'ın görevi motor yağını soğutmaktır. (5 Puan)
Yanlış



