YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
ÖN DÜZEN AYARLARI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - B GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Rot mili arızasında hangi belirtiler görülebilir? (10 Puan)
2. Tekerlek rulmanı boşluğu neden kontrol edilir? (10 Puan)
3. Denge kolu bağlantılarında arıza nasıl anlaşılır? (10 Puan)
4. Ön düzen açılarını maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
5. Pozitif kamber ne demektir? (10 Puan)
6. Negatif kamber ne demektir? (10 Puan)
7. King-pim açısının amacı nedir? (10 Puan)
8. Toe-in ne demektir? (10 Puan)
9. Toe-out ne demektir? (10 Puan)
10. İz takibinin bozulmasına neden olan etkenleri maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)

Başarılar
Süre: 40 Dk								Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK
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1. Rot mili arızasında hangi belirtiler görülebilir? (10 Puan)
1. Direksiyonda boşluk.
2. Ön takımdan ses.
3. Düzensiz lastik aşınması.
2. Tekerlek rulmanı boşluğu neden kontrol edilir? (10 Puan)
Tekerleğin güvenli ve düzgün dönmesini sağlamak için kontrol edilir.
3. Denge kolu bağlantılarında arıza nasıl anlaşılır? (10 Puan)
Boşluk, ses ve bağlantı elemanlarında aşınma görülür.
4. Ön düzen açılarını maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
1. Kamber.
2. Kaster.
3. King-pim.
4. Toe.
5. Pozitif kamber ne demektir? (10 Puan)
Tekerleğin üst kısmının araç dışına doğru eğik olmasıdır.
6. Negatif kamber ne demektir? (10 Puan)
Tekerleğin üst kısmının araç içine doğru eğik olmasıdır.
7. King-pim açısının amacı nedir? (10 Puan)
Direksiyon kararlılığına ve tekerleğin düz konuma dönmesine yardımcı olmaktır.
8. Toe-in ne demektir? (10 Puan)
Tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına göre birbirine daha yakın olmasıdır.
9. Toe-out ne demektir? (10 Puan)
Tekerleklerin ön taraflarının arka taraflarına göre birbirinden daha uzak olmasıdır.
10. İz takibinin bozulmasına neden olan etkenleri maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
1. Ön düzen açı bozuklukları.
2. Darbe veya eğilmiş parçalar.
3. Aşınmış ön takım parçaları.
4. Yanlış tekerlek ayarları.
