YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
ÖN DÜZEN TEKNOLOJİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Süspansiyon sisteminin görevlerini maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
2. Amortisörün temel görevi nedir? (10 Puan)
3. Arızalı amortisörün belirtilerini maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
4. Yayların süspansiyon sistemindeki görevi nedir? (10 Puan)
5. Yaprak yay ile helezon yay arasındaki temel fark nedir? (10 Puan)
6. Denge (viraj) çubuğunun görevi nedir? (10 Puan)
7. Sabit süspansiyon sisteminin özelliği nedir? (10 Puan)
8. Bağımsız süspansiyon sisteminin temel avantajı nedir? (10 Puan)
9. Havalı süspansiyon sistemi nasıl çalışır? (10 Puan)
10. Aktif süspansiyon sisteminin temel özelliği nedir? (10 Puan)
									         Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                                    Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
ÖN DÜZEN TEKNOLOJİSİ - A GRUBU
1. Süspansiyon sisteminin görevlerini maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yol darbelerini sönümlemek
   2. Tekerleklerin yol ile temasını korumak
   3. Sürüş konforunu artırmak
   4. Araç gövdesinin hareketlerini kontrol etmek
2. Yayın salınımını sönümleyerek tekerleğin yol ile temasını korumaktır.
3. Arızalı amortisörün belirtilerini maddeler hâlinde yazınız.
   1. Araçta aşırı salınım
   2. Frenlemede öne yığılma
   3. Virajda fazla yatma
   4. Lastiklerde düzensiz aşınma
   5. Amortisörde yağ kaçağı
4. Yol darbelerini esneyerek karşılamak ve araç ağırlığını taşımaya yardımcı olmaktır.
5. Yaprak yay üst üste yerleştirilmiş yay çeliklerinden, helezon yay ise spiral biçimli yay çeliğinden oluşur.
6. Virajlarda gövdenin yana yatmasını azaltmaktır.
7. Aynı aks üzerindeki tekerleklerin hareketlerinin birbirini etkilemesidir.
8. Bir tekerleğin hareketinin diğer tekerleği daha az etkilemesi ve yol tutuş/konfor sağlamasıdır.
9. Basınçlı hava ve hava körükleriyle araç yüksekliği ve süspansiyon etkisi sağlanır.
10. Sürüş şartlarına göre süspansiyon özelliklerini elektronik olarak değiştirebilmesidir.
