YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
ÖN DÜZEN TEKNOLOJİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - B GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Fren yardımcı sistemlerini maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Lastiklerde düzensiz aşınmaya neden olan etkenleri maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. ASR hangi durumda devreye girer? (10 Puan)
4. ESP hangi araç hareketini kontrol etmeye yardımcı olur? (10 Puan)
5. Retarder neden servis frenine yardımcı olarak kullanılır? (10 Puan)
6. Lastik basınç sensörü nerede bulunur? (10 Puan)
7. Tahrik tekerleklerinin patinajını önlemeye yardımcı olan sisteme ____________________ denir. (10 Puan)
8. Lastik hava basıncını elektronik olarak izleyen sisteme ____________________ denir. (10 Puan)
9. (    ) EBD, fren kuvvetinin tekerlekler arasında uygun dağıtılmasına yardımcı olur. (5 Puan)
10. (    ) Lastik hava basıncının düzensiz aşınma üzerinde etkisi yoktur. (5 Puan)
									          Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                                    Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
ÖN DÜZEN TEKNOLOJİSİ - B GRUBU
1. Fren yardımcı sistemlerini maddeler hâlinde yazınız.
   1. ABS
   2. ASR
   3. ESP/ESC
   4. EBD/EBV
   5. Vakum pompası destek sistemi
   6. Retarder
2. Lastiklerde düzensiz aşınmaya neden olan etkenleri maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yanlış lastik basıncı
   2. Rot ayarı bozukluğu
   3. Balans bozukluğu
   4. Süspansiyon arızaları
   5. Aşırı yük
3. Kalkış veya hızlanma sırasında tahrik tekerlekleri patinaja başladığında.
4. Aracın savrulma ve yön kararlılığı hareketlerini kontrol etmeye yardımcı olur.
5. Uzun inişlerde servis frenlerinin aşırı ısınmasını ve yıpranmasını azaltmak için.
6. Genellikle jant üzerinde, supapla bütünleşik veya tekerlek içinde bulunur.
7. ASR
8. TPMS / lastik basınç izleme sistemi
9. Doğru
10. Yanlış
