YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Solvent bazlı opak baz kat boya uygulama basamaklarını maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
2. Solvent bazlı metalik boya ile opak boya arasındaki temel fark nedir? (10 Puan)
3. Sedefli boyalarda renk ve efekt hangi pigmentlerle oluşturulur? (10 Puan)
4. Akrilik verniğin temel görevi nedir? (10 Puan)
5. Baz kat boya öncesinde astar yüzeyi neden zımparalanır? (10 Puan)
6. Boya karışımı neden üretici firmanın teknik bültenine göre hazırlanmalıdır? (10 Puan)
7. Viskozite neyi ifade eder? (10 Puan)
8. Hazırlanan boya tabancaya doldurulmadan önce neden süzülür? (10 Puan)
9. Boya tabancasının uygun uzaklık ve basınçta kullanılması neden önemlidir? (10 Puan)
10. Su bazlı opak baz kat boyanın solvent bazlı boyadan temel farkı nedir? (10 Puan)
									Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                           Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI - A GRUBU
1. Solvent bazlı opak baz kat boya uygulama basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.
   1. Astar yüzeyi hazırlamak
   2. Uygun zımpara ile zımparalamak
   3. Yüzeyi temizlemek
   4. Boyayı teknik bültene göre hazırlamak
   5. Baz kat boyayı uygulamak
   6. Gerekli sistemde vernik uygulamak
2. Metalik boyada renk pigmentlerine ek olarak metalik pigmentler bulunur; opak boya düz renk görünümü verir.
3. Sedef pigmentlerle oluşturulur.
4. Yüzeye parlaklık ve dış etkilere karşı koruma sağlamaktır.
5. Boyanın yüzeye tutunmasını artırmak ve düzgün bir yüzey elde etmek için.
6. Doğru karışım oranını, viskoziteyi, kuruma ve uygulama özelliklerini sağlamak için.
7. Boyanın akmaya karşı gösterdiği direnç, yani akışkanlık özelliğidir.
8. Yabancı maddelerin boya tabancasına ve boyanan yüzeye geçmesini önlemek için.
9. Düzgün yayılma, doğru renk görünümü ve boya hatalarının önlenmesi için.
10. Su bazlı boyada ana taşıyıcı/çözücü sistemin önemli kısmı sudur; solvent bazlı boyada organik çözücüler kullanılır.
