YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - B GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Su bazlı boya uygulamasında kullanılan temel araç ve malzemeleri maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
2. Plastik yüzeyi boyaya hazırlama işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız. (15 Puan)
3. Su bazlı boyada katlar arasında kurutma neden önemlidir? (10 Puan)
4. Su bazlı metalik ve sedefli boyalarda tabanca tekniği neden önemlidir? (10 Puan)
5. Plastik yüzey temizleme tinerinin görevi nedir? (10 Puan)
6. Plastik yüzey astarının görevi nedir? (10 Puan)
7. Su bazlı boyaların uygulanmasında kullanılan düşük basınçlı tabanca türüne ____________________ denir. (10 Puan)
8. Plastik yüzeydeki küçük bozuklukları doldurmak için ____________________ kullanılır. (10 Puan)
9. (    ) Su bazlı boya uygulamasında tabanca temizliği önemlidir. (5 Puan)
10. (    ) Plastik yüzey astarı boyanın yüzeye tutunmasını azaltır. (5 Puan)
	Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                                    Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI - B GRUBU
1. Su bazlı boya uygulamasında kullanılan temel araç ve malzemeleri maddeler hâlinde yazınız.
   1. HVLP boya tabancası
   2. Boya hazırlama kabı
   3. Naylon süzgeç
   4. Hava üfleme tabancası (Dry Jet)
   5. Kişisel koruyucu donanımlar
2. Plastik yüzeyi boyaya hazırlama işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.
   1. Yüzeyi kontrol etmek
   2. Yüzeyi temizlemek
   3. Gerekirse zımparalamak
   4. Plastik yüzey macunu uygulamak
   5. Plastik yüzey astarı ve boya altı astar uygulamak
3. Suyun yüzeyden uzaklaşmasını ve bir sonraki katın sağlıklı uygulanmasını sağlamak için.
4. Pigmentlerin yönlenmesini ve doğru renk/efekt görünümünü doğrudan etkilediği için.
5. Plastik yüzeydeki yağ, kir ve boya tutunmasını bozan kalıntıları temizlemektir.
6. Sonraki boya katlarının plastik yüzeye yapışmasını artırmaktır.
7. HVLP
8. plastik yüzey macunu
9. Doğru
10. Yanlış
