YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI - A GRUBU
Adı Soyadı: ............................................................    Sınıfı/No: ....................    Aldığı Not: ............
SORULAR
1. Renk hazırlama işleminde izlenen temel basamakları maddeler hâlinde yazınız. (10 Puan)
2. Araç üzerindeki renk kodu neden belirlenir? (10 Puan)
3. Test plakası hangi amaçla hazırlanır? (10 Puan)
4. Opak renk hazırlanırken komponentler neden doğru oranda kullanılmalıdır? (10 Puan)
5. Metalik renk hazırlanırken renk tonu hangi yöntemle kontrol edilir? (10 Puan)
6. Sedefli boyada sedef pigmentlerin görevi nedir? (10 Puan)
7. Boya hatalarını fiziksel yöntemle tespit etmeye üç örnek yazınız. (10 Puan)
8. Boya kalınlığı ölçme cihazı neyi kontrol eder? (10 Puan)
9. Portakallanma boya hatası nedir? (10 Puan)
10. Pasta-cila ile hangi tür boya hataları giderilebilir? (10 Puan)
									Başarılar
Süre: 40 Dk                                                                           Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK


CEVAP ANAHTARI
OTOMOTİV BOYA UYGULAMALARI - A GRUBU
1. Renk hazırlama işleminde izlenen temel basamakları maddeler hâlinde yazınız.
   1. Araç renk kodunu belirlemek
   2. Renk formülünü bulmak
   3. Komponentleri hassas tartmak
   4. Karışımı homojen hazırlamak
   5. Test plakası boyamak
   6. Test plakasını araç rengiyle karşılaştırmak
2. Aracın orijinal rengine en yakın doğru boya formülünü bulmak için.
3. Hazırlanan rengin araç üzerindeki renkle uyumunu uygulama öncesinde kontrol etmek için.
4. Doğru renk tonunu ve boyanın istenen uygulama özelliklerini elde etmek için.
5. Test plakası boyanıp araç üzerindeki renkle farklı açılardan karşılaştırılır.
6. Renge derinlik, parlama ve açıya göre değişen efekt kazandırmaktır.
7. Zımpara izi, solvent kaynaması ve boya/vernik akıntısını gözle kontrol etmek.
8. Boya tabakasının kalınlığını ölçer.
9. Son kat boya veya vernik yüzeyinin portakal kabuğuna benzer pürüzlü görünmesidir.
10. Yüzeysel ve polisajla düzeltilebilen küçük kusurlar, hafif toz ve matlık gibi hatalar giderilebilir.
