YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI - B
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Kontak anahtarının görevi nedir? (10 Puan)
2. Kontak anahtarının yapısal özelliğini açıklayınız. (10 Puan)
3. Marş sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
4. Marş sisteminin parçaları nelerdir? (10 Puan)
5. Marş motorunun çalışma prensibini açıklayınız. (15 Puan)
6. Marş selenoidinin görevi nedir? (15 Puan)
7. Marş motoru çeşitleri nelerdir? (15 Puan)
8. Marş motorunun fiziki kontrolleri nelerdir? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI - B

	1. Kontak anahtarının görevi nedir? (10 Puan)
Akü enerjisini aracın gerekli elektrik devrelerine ve marş kumanda devresine kontrollü olarak iletmektir.

	2. Kontak anahtarının yapısal özelliğini açıklayınız. (10 Puan)
Mekanik anahtar kısmı ile farklı konumlarda devreleri birleştiren elektrik kontaklarından oluşur.

	3. Marş sisteminin görevi nedir? (10 Puan)
Motorun ilk çalışması için krank milini yeterli devirde döndürmektir.

	4. Marş sisteminin parçaları nelerdir? (10 Puan)
Akü, kontak anahtarı, marş rölesi/selenoidi, marş motoru, bağlantı kabloları ve volan dişlisidir.

	5. Marş motorunun çalışma prensibini açıklayınız. (15 Puan)
Aküden aldığı elektrik enerjisini elektromanyetik etkiyle mekanik dönme hareketine çevirir ve pinyon dişlisi üzerinden volanı döndürür.

	6. Marş selenoidinin görevi nedir? (15 Puan)
Pinyon dişlisini volanla kavraştırır ve marş motorunun yüksek akım devresini kapatır.

	7. Marş motoru çeşitleri nelerdir? (15 Puan)
Klasik tip, redüksiyonlu tip ve yapısına göre farklı pinyon kavrama düzenli marş motorlarıdır.

	8. Marş motorunun fiziki kontrolleri nelerdir? (15 Puan)
Gövde, yataklar, fırçalar, kolektör, pinyon, bağlantılar ve mekanik aşınmalar kontrol edilir.



