YAHŞİHAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2026/2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI - D
Adı Soyadı    :					Sınıfı/No:			Aldığı Not:

SORULAR
1. Marş yapıldığında yalnızca 'tık' sesi geliyorsa muhtemel arızalar nelerdir? (25 Puan)
2. Marş motorunun uzun süre yüksek akım çekmesinin sakıncaları nelerdir? (25 Puan)
3. Şarj sisteminin görevi nedir? (20 Puan)
4. Şarj sisteminin parçaları nelerdir? (15 Puan)
5. Şarj sistemi elemanlarının araç üzerinde kontrolünde nelere dikkat edilir? (15 Puan)

Süre : 40 Dk									      Başarılar
Mot.Arç.Tekn Öğrt Abdullah YANIK



2026/2027 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK ATÖLYESİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI - D

	1. Marş yapıldığında yalnızca 'tık' sesi geliyorsa muhtemel arızalar nelerdir? (25 Puan)
Akü zayıf olabilir, kutup başları/kablolar gevşek veya oksitli olabilir, selenoid kontakları ya da marş motoru arızalı olabilir.

	2. Marş motorunun uzun süre yüksek akım çekmesinin sakıncaları nelerdir? (25 Puan)
Sargılar ve kablolar aşırı ısınabilir, akü hızla boşalabilir ve marş motoru zarar görebilir.

	3. Şarj sisteminin görevi nedir? (20 Puan)
Motor çalışırken elektrikli alıcıları beslemek ve aküyü yeniden şarj etmektir.

	4. Şarj sisteminin parçaları nelerdir? (15 Puan)
Alternatör, regülatör, akü, şarj ikaz lambası/göstergesi, tahrik kayışı ve bağlantı tesisatıdır.

	5. Şarj sistemi elemanlarının araç üzerinde kontrolünde nelere dikkat edilir? (15 Puan)
Alternatör ve kayışın durumu, bağlantıların sıkılığı, kablolar, akü kutup başları ve şarj gerilimi kontrol edilir.



